Приложение № 1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ** | | | | |
| Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании по адресу: г. Березники, ул. Юбилейная, д.17 (2 этаж) | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Помещение 2 (Холл)** | | | | |
| **Пол** | | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 10,4 |  |
| 2 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 7,38 |  |
| 4 | Ремонт паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях (протяжка деревянного пола) | м2 | 7,38 |  |
| 5 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 7,38 |  |
| 6 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) или аналог | м2 | 7,5276 |  |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 10,4 |  |
| 8 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 10,504 |  |
| 9 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |  |
| 10 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 1 |  |
| **Стены** | | | | |
| 11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 10,24 |  |
| 12 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 3,072 |  |
| 13 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 2,048 |  |
| 14 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (третий слой окраски) | м2 | 10,24 |  |
| 15 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 1,536 |  |
| 16 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 17,96 |  |
| 17 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 19,56 |  |
| 18 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (5 мм) | м2 | -19,56 |  |
| 19 | Смесь сухая: белая | т | 0,08313 |  |
| 20 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 1,956 |  |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 17,96 |  |
| 22 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 1,8499 |  |
| 23 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 17,96 |  |
| 24 | Обои высококачественные | м2 | 18,858 |  |
| 25 | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 | кг | 4,939 |  |
| 26 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 3,3585 |  |
| 27 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 17,96 |  |
| 28 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 2,694 |  |
| **Отопление** | | | | |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 2,56 |  |
| 30 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000412 |  |
| 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 1,28 |  |
| 32 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000206 |  |
| **Раздел 2. Помещение 6 (коридор)** | | | | |
| **Пол** | | | | |
| 33 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 33,44 |  |
| 34 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | м | 5,6 |  |
| 35 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 31,08 |  |
| 36 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (фанеры) | м2 | 9,324 |  |
| 37 | Ремонт паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях (протяжка деревянного пола) | м2 | 31,08 |  |
| 38 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (ранее демонтированной) | м2 | 9,324 |  |
| 39 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 31,08 |  |
| 40 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 31,7016 |  |
| 41 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 33,44 |  |
| 42 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 33,7744 |  |
| 43 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 5,6 |  |
| 44 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 7 |  |
| **Стены** | | | | |
| 45 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 96,96 |  |
| 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 96,96 |  |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (5 мм) | м2 | -96,96 |  |
| 48 | Смесь сухая: белая | т | 0,41208 |  |
| 49 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 9,696 |  |
| 50 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 96,96 |  |
| 51 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 9,9869 |  |
| 52 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 96,96 |  |
| 53 | Обои высококачественные (антивандальные) | м2 | 101,808 |  |
| 54 | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 | кг | 26,664 |  |
| 55 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 18,1315 |  |
| 56 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 96,96 |  |
| 57 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 14,544 |  |
| **Раздел 3. Помещение 4** | | | | |
| **Пол** | | | | |
| 58 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 18,06 |  |
| 59 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,8 |  |
| 60 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 21,49 |  |
| 61 | Ремонт паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях (протяжка деревянного пола) | м2 | 21,49 |  |
| 62 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 21,49 |  |
| 63 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 21,9198 |  |
| 64 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 18,06 |  |
| 65 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 18,2406 |  |
| 66 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,8 |  |
| 67 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 1 |  |
| **Стены** | | | | |
| 68 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 41,21 |  |
| 69 | Демонтаж облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы) | м2 | 0,58 |  |
| 70 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы) | м2 | 0,58 |  |
| 71 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 0,609 |  |
| 72 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 44,41 |  |
| 73 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (5 мм стена с окном) | м2 | -8,964 |  |
| 74 | Смесь сухая: белая | т | 0,339388 |  |
| 75 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4,441 |  |
| 76 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 44,98 |  |
| 77 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4,6329 |  |
| 78 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 41,78 |  |
| 79 | Обои высококачественные (антивандальные) | м2 | 43,869 |  |
| 80 | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 | кг | 11,4895 |  |
| 81 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 7,8129 |  |
| 82 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 44,98 |  |
| 83 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 6,747 |  |
| **Двери** | | | | |
| 84 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,68 |  |
| 85 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | шт | 1 |  |
| 86 | Снятие наличников | м | 10 |  |
| 87 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 88 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 89 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 10 |  |
| 90 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |  |
| 91 | Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ | компл | 1 |  |
| 92 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| **Отопление** | | | | |
| 93 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 2,56 |  |
| 94 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000412 |  |
| 95 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 1,28 |  |
| 96 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000206 |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | |
| 97 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 98 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт | 1 |  |
| **Раздел 4. Помещение 5** | | | | |
| **Пол** | | | | |
| 99 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 12,86 |  |
| 100 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,8 |  |
| 101 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 11,51 |  |
| 102 | Ремонт паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях (протяжка деревянного пола) | м2 | 11,43 |  |
| 103 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 11,51 |  |
| 104 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 11,7402 |  |
| 105 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 12,86 |  |
| 106 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 12,9886 |  |
| 107 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,8 |  |
| 108 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 1 |  |
| **Стены** | | | | |
| 109 | Демонтаж облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы) | м2 | 0,58 |  |
| 110 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы) | м2 | 0,58 |  |
| 111 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 0,609 |  |
| 112 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 1 |  |
| 113 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 0,103 |  |
| 114 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт декор. штукатурки) | м2 | 1 |  |
| 115 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (по декор. штукатурке) | м2 | 28,85 |  |
| 116 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 8,655 |  |
| 117 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 5,77 |  |
| 118 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (третий слой окраски) | м2 | 28,85 |  |
| 119 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 4,3275 |  |
| **Двери** | | | | |
| 120 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,68 |  |
| 121 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | шт | 1 |  |
| 122 | Снятие наличников | м | 10 |  |
| 123 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 124 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 125 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 10 |  |
| 126 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |  |
| 127 | Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ | компл | 1 |  |
| 128 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | |
| 129 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 130 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт | 1 |  |
| **Раздел 5. Помещение 5а** | | | | |
| **Пол** | | | | |
| 131 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 12,6 |  |
| 132 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 10,92 |  |
| 133 | Ремонт паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях (протяжка деревянного пола) | м2 | 10,92 |  |
| 134 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 10,82 |  |
| 135 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 11,0364 |  |
| 136 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 12,5 |  |
| 137 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 12,625 |  |
| **Стены** | | | | |
| 138 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 20 |  |
| 139 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | м2 | 4,68 |  |
| 140 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 11,7 |  |
| 141 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 12,285 |  |
| 142 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 11,7 |  |
| 143 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 0,35802 |  |
| 144 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (профиль новый, плиты старые) | м2 | 4,68 |  |
| 145 | Панели потолочные декоративные | м2 | -4,8204 |  |
| 146 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 21,32 |  |
| 147 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (2 мм по ГКЛ) | м2 | -10,92 |  |
| 148 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (5 мм стена с окном) | м2 | -4,44 |  |
| 149 | Смесь сухая: белая | т | 0,088094 |  |
| 150 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 2,132 |  |
| 151 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 32,24 |  |
| 152 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 3,3207 |  |
| 153 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 30,64 |  |
| 154 | Обои высококачественные (антивандальные) | м2 | 32,172 |  |
| 155 | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 | кг | 8,426 |  |
| 156 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 5,7297 |  |
| 157 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 32,24 |  |
| 158 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 4,836 |  |
| **Двери** | | | | |
| 159 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,68 |  |
| 160 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | шт | 1 |  |
| 161 | Снятие наличников | м | 10 |  |
| 162 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 163 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 164 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 10 |  |
| 165 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |  |
| 166 | Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ | компл | 1 |  |
| 167 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | |
| 168 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 169 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт | 1 |  |
| **Раздел 6. Помещение 7** | | | | |
| **Пол** | | | | |
| 170 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 15,72 |  |
| 171 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,8 |  |
| 172 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 15,37 |  |
| 173 | Ремонт паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях (протяжка деревянного пола) | м2 | 15,01 |  |
| 174 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 15,37 |  |
| 175 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 15,6774 |  |
| 176 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 15,72 |  |
| 177 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 15,8772 |  |
| 178 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,8 |  |
| 179 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 1 |  |
| **Стены** | | | | |
| 180 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 41,34 |  |
| 181 | Демонтаж облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы) | м2 | 0,48 |  |
| 182 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы) | м2 | 0,48 |  |
| 183 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 0,504 |  |
| 184 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 42,94 |  |
| 185 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (5 мм стена с окном) | м2 | -4,16 |  |
| 186 | Смесь сухая: белая | т | 0,34731 |  |
| 187 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4,294 |  |
| 188 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 43,42 |  |
| 189 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4,4723 |  |
| 190 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 41,82 |  |
| 191 | Обои высококачественные (антивандальные) | м2 | 43,911 |  |
| 192 | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 | кг | 11,5005 |  |
| 193 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 7,8203 |  |
| 194 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 43,42 |  |
| 195 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 6,513 |  |
| **Двери** | | | | |
| 196 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,68 |  |
| 197 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 198 | Снятие наличников | м | 5 |  |
| 199 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 200 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 201 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |  |
| 202 | Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ | компл | 1 |  |
| 203 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| 204 | Установка и крепление наличников | м | 5 |  |
| 205 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 5,6 |  |
| **Отопление** | | | | |
| 206 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 0,6 |  |
| 207 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000097 |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | |
| 208 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 209 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт | 1 |  |
| **Раздел 7. Помещение 8** | | | | |
| **Пол** | | | | |
| 210 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 16,2 |  |
| 211 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,8 |  |
| 212 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 16,8 |  |
| 213 | Ремонт паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях (протяжка деревянного пола) | м2 | 16,5 |  |
| 214 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 16,8 |  |
| 215 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 17,136 |  |
| 216 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 16,2 |  |
| 217 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 16,362 |  |
| 218 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,8 |  |
| 219 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 1 |  |
| **Стены** | | | | |
| 220 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 42,34 |  |
| 221 | Демонтаж облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы) | м2 | 0,48 |  |
| 222 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы) | м2 | 0,48 |  |
| 223 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 0,504 |  |
| 224 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 43,94 |  |
| 225 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (5 мм стена с окном) | м2 | -5 |  |
| 226 | Смесь сухая: белая | т | 0,35224 |  |
| 227 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4,394 |  |
| 228 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 44,42 |  |
| 229 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4,5753 |  |
| 230 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 42,82 |  |
| 231 | Обои высококачественные (антивандальные) | м2 | 44,961 |  |
| 232 | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 | кг | 11,7755 |  |
| 233 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 8,0073 |  |
| 234 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 44,42 |  |
| 235 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 6,663 |  |
| **Двери** | | | | |
| 236 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,68 |  |
| 237 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 238 | Снятие наличников | м | 5 |  |
| 239 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 240 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 241 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |  |
| 242 | Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ | компл | 1 |  |
| 243 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| 244 | Установка и крепление наличников | м | 5 |  |
| 245 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 5,6 |  |
| **Отопление** | | | | |
| 246 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 1,28 |  |
| 247 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000206 |  |
| 248 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 0,64 |  |
| 249 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000103 |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | |
| 250 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 251 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт | 1 |  |
| **Раздел 8. Помещение 9** | | | | |
| **Пол** | | | | |
| 252 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 14,84 |  |
| 253 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | м | 2,4 |  |
| 254 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 15,3 |  |
| 255 | Ремонт паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях (протяжка деревянного пола) | м2 | 14,96 |  |
| 256 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 15,3 |  |
| 257 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 15,606 |  |
| 258 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 14,84 |  |
| 259 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 14,9884 |  |
| 260 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 2,4 |  |
| 261 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 3 |  |
| **Стены** | | | | |
| 262 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 38,79 |  |
| 263 | Демонтаж облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы, короб) | м2 | 2,66 |  |
| 264 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы) | м2 | 0,48 |  |
| 265 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 0,504 |  |
| 266 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 40,97 |  |
| 267 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (5 мм стена с окном) | м2 | -4,216 |  |
| 268 | Смесь сухая: белая | т | 0,332376 |  |
| 269 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4,097 |  |
| 270 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 41,45 |  |
| 271 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4,2694 |  |
| 272 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 39,85 |  |
| 273 | Обои высококачественные (антивандальные) | м2 | 41,8425 |  |
| 274 | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 | кг | 10,95875 |  |
| 275 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 7,452 |  |
| 276 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 41,45 |  |
| 277 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 6,2175 |  |
| **Двери** | | | | |
| 278 | Снятие дверных полотен | м2 | 5,04 |  |
| 279 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 280 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | шт | 2 |  |
| 281 | Снятие наличников | м | 15 |  |
| 282 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 283 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 284 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |  |
| 285 | Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ | компл | 1 |  |
| 286 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| 287 | Установка и крепление наличников | м | 5 |  |
| 288 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 5,6 |  |
| 289 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 3,36 |  |
| 290 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 | м2 | 3,36 |  |
| 291 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 10 |  |
| 292 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 2 |  |
| 293 | Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ | компл | 2 |  |
| 294 | Петля накладная | шт | 4 |  |
| **Отопление** | | | | |
| 295 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 1,28 |  |
| 296 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000206 |  |
| 297 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 0,64 |  |
| 298 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000103 |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | |
| 299 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 300 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт | 1 |  |
| **Раздел 9. Помещение 10, 11** | | | | |
| **Пол** | | | | |
| 301 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 21,4 |  |
| 302 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 33 |  |
| 303 | Ремонт паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях (протяжка деревянного пола) | м2 | 33 |  |
| 304 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 33 |  |
| 305 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 33,66 |  |
| 306 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 21,4 |  |
| 307 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 21,614 |  |
| **Стены** | | | | |
| 308 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 49,6 |  |
| 309 | Демонтаж облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (короб) | м2 | 4,8 |  |
| 310 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 57,8 |  |
| 311 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (5 мм стена с окном) | м2 | -10 |  |
| 312 | Смесь сухая: белая | т | 0,4488 |  |
| 313 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 5,78 |  |
| 314 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 57,8 |  |
| 315 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 5,9534 |  |
| 316 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 56,2 |  |
| 317 | Обои высококачественные (антивандальные) | м2 | 59,01 |  |
| 318 | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 | кг | 15,455 |  |
| 319 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 10,5094 |  |
| 320 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 57,8 |  |
| 321 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 8,67 |  |
| **Отопление** | | | | |
| 322 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 2,56 |  |
| 323 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000412 |  |
| 324 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 1,6 |  |
| 325 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000258 |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | |
| 326 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 327 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт | 1 |  |
| **Раздел 10. Помещение 14** | | | | |
| **Пол** | | | | |
| 328 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 9,64 |  |
| 329 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 6,78 |  |
| 330 | Разборка покрытий полов: дощатых (подиум) | м2 | 1,36 |  |
| 331 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 1,36 |  |
| 332 | Ремонт паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях (протяжка деревянного пола) | м2 | 6,78 |  |
| 333 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | м2 | 6,78 |  |
| 334 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 21 мм | м3 | 0,138312 |  |
| 335 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 6,78 |  |
| 336 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 6,9156 |  |
| 337 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 9,64 |  |
| 338 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м | 9,7364 |  |
| 339 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,8 |  |
| 340 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 1 |  |
| **Стены** | | | | |
| 341 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 22,83 |  |
| 342 | Демонтаж облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (короб) | м2 | 1,4 |  |
| 343 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (откосы) | м2 | 1,44 |  |
| 344 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы) | м2 | 1,44 |  |
| 345 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 1,512 |  |
| 346 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 2,8 |  |
| 347 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 0,2884 |  |
| 348 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 2,8 |  |
| 349 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 24,23 |  |
| 350 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (5 мм стена с окном) | м2 | -4,44 |  |
| 351 | Смесь сухая: белая | т | 0,187085 |  |
| 352 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 2,423 |  |
| 353 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 25,67 |  |
| 354 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 2,644 |  |
| 355 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 24,07 |  |
| 356 | Обои высококачественные (антивандальные) | м2 | 25,2735 |  |
| 357 | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 | кг | 6,61925 |  |
| 358 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 4,5011 |  |
| 359 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 25,67 |  |
| 360 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 (либо аналог) | кг | 3,8505 |  |
| **Двери** | | | | |
| 361 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,68 |  |
| 362 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | шт | 1 |  |
| 363 | Снятие наличников | м | 5 |  |
| 364 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 365 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 366 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 10 |  |
| 367 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |  |
| 368 | Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ | компл | 1 |  |
| 369 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| **Отопление** | | | | |
| 370 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 1,28 |  |
| 371 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000206 |  |
| 372 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 0,64 |  |
| 373 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0,000103 |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | |
| 374 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 375 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт | 1 |  |
| **Раздел 11. Помещение 16 (санузел)** | | | | |
| **Пол** | | | | |
| 376 | Разборка покрытий полов: из плиток | м2 | 2,81 |  |
| 377 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (10 мм) | м2 | 2,81 |  |
| 378 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (10 мм) | м2 | 2,81 |  |
| 379 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | м2 | -2,81 |  |
| 380 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,028662 |  |
| 381 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 2,81 |  |
| 382 | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм | м2 | 2,8662 |  |
| 383 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,03372 |  |
| 384 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,8 |  |
| 385 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 1 |  |
| **Стены** | | | | |
| 386 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 24,6 |  |
| 387 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 6,7 |  |
| 388 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 12,2 |  |
| 389 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 1,2566 |  |
| 390 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 24,6 |  |
| 391 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0123 |  |
| 392 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком одноцветная без завала | м2 | 24,6 |  |
| 393 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,09225 |  |
| **Потолок** | | | | |
| 394 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | м2 | 2,81 |  |
| 395 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | м2 | 2,81 |  |
| 396 | Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм | м2 | 2,9505 |  |
| **Двери** | | | | |
| 397 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,68 |  |
| 398 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | шт | 1 |  |
| 399 | Снятие наличников | м | 5 |  |
| 400 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 401 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 402 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 10 |  |
| 403 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |  |
| 404 | Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ | компл | 1 |  |
| 405 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| **Двери** | | | | |
| 406 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,94 |  |
| 407 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| 408 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | шт | 1 |  |
| 409 | Снятие наличников | м | 14,4 |  |
| 410 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 411 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 412 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |  |
| 413 | Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ | компл | 1 |  |
| 414 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| 415 | Установка и крепление наличников | м | 5 |  |
| 416 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 5,6 |  |
| 417 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 1,26 |  |
| 418 | Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2 | м2 | 1,26 |  |
| 419 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм | м | 9,6 |  |
| 420 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |  |
| 421 | Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ | компл | 1 |  |
| 422 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | |
| 423 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 424 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый | шт | 1 |  |
| **Сантехнические работы** | | | | |
| 425 | Смена: унитазов | шт | 1 |  |
| 426 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | компл | 1 |  |
| 427 | Смена: смывных бачков | шт | 1 |  |
| 428 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл | 1 |  |
| 429 | Смена: умывальников | шт | 1 |  |
| 430 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм | компл | 1 |  |
| 431 | Смена смесителей: без душевой сетки | шт | 1 |  |
| 432 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл | 1 |  |
| 433 | Смена: гибких подводок | шт | 2 |  |
| 434 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм | шт | 2 |  |
| 435 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт | 1 |  |
| 436 | Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, КМ-5 | шт | 1 |  |
| 437 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм | шт | 3 |  |
| 438 | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением | шт | 3 |  |
| **Раздел 12. Вывоз мусора** | | | | |
| 439 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2,788986 |  |
| 440 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,869018 |  |
| 441 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 3,869018 |  |
| **Раздел 13. Бытовое электроснабжение** | | | | |
| 442 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 20 |  |
| 443 | Кабель-канал 80х60 ТА-GN IN-Liner | м | 20 |  |
| 444 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 130 |  |
| 445 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | м | 130 |  |
| 446 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 20 |  |
| 447 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 130 |  |
| 448 | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 | м | 150 |  |
| 449 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт | 8 |  |
| 450 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 13 |  |
| 451 | VIVA Розетка силовая с заземлением красная | шт | 13 |  |
| 452 | VIVA Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 | шт | 13 |  |

Проверил: Руководитель УМТО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Ивлева *(должность, подпись, расшифровка)*

Составил: Ведущий специалист ОМТО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Симоненко

*(должность, подпись, расшифровка)*