Перечень внесенных изменений в Документацию о закупке

Внесены изменения в Извещение о закупке:

Было Стало

|  |  |
| --- | --- |
| Прием заявок:  20.03.2023 13:00 москвы | Прием заявок:  **23.03.2023 13:00 москвы** |
| Вскрытие конвертов:  20.03.2023 13:00 москвы | Вскрытие конвертов:  **23.03.2023 13:00 москвы** |
| Рассмотрение заявок:  27.03.2023 14:00 москвы | Рассмотрение заявок:  **31.03.2023 14:00 москвы** |
| Подведение итогов:  31.03.2023 14:00 москвы | Подведение итогов:  **05.03.2023 14:00 москвы** |

**Внесены следующие изменения в Документацию о закупке:**

в п.5.1.32 Документации:

Дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

**с 28.02.2023г. по 23.03.2023г.**

скорректирована форма 3 Форма Коммерческого предложения

**В Приложении №1 к Документации о закупке\_Техническое задание скорректированы следующие пункты:**

П.2 **Сроки (периоды) поставки продукции:**

* 1. Начало поставки: с момента заключения договора по Заявке.
  2. Окончание поставки и установки: не позднее 30.05.2023г.

П.3 **Основные требования к продукции, место монтажа:** в графе *Технические характеристики и комплектность продукции по всем позициям исправлено:* Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл.П.4 **Требования к качеству продукции, к упаковке и отгрузке продукции:**

исправлено: Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 45 ДБл (в зависимости от модели).

П.8 **Требования по объему и сроку гарантий качества продукции и монтажным работам:** Гарантийный срок на Продукцию (далее – Гарантийный срок) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента поставки Продукции Покупателю и 12 (двенадцать) месяцев гарантии на монтажные работы. Гарантийные работы на продукцию осуществляются в течении 3(трёх) рабочих дней со дня заявки по электронной почте.

П.9 **Требования по монтажу Продукции на месте поставки:**

Перед начало производства работ, персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж в службе охраны труда и пожарной безопасности объекта. Все монтажные/демонтажные работы проводить с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Демонтаж кондиционеров выполняется со сбором хладагента. Монтажники (сотрудники предприятия), привлекаемые для выполнения работ по монтажу, должны иметь допуск для высотных, электромонтажных работ. МТР, используемые при выполнении работ по монтажу (Автовышка) должны быть сертифицированы в соответствии требованиями законодательства РФ.

….. Кабель 3\*2,5, используемый для выполнения работ, должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, Кабель 5\*2,5, используемый для выполнения работ, должен соответствовать ГОСТ 31996-2012.

**В Приложении №2 к Документации о закупке\_проект Договора скорректированы следующие пункты:**

П.1.2.: Наименование, ассортимент, количество, технические и иные требования по качеству, сроки поставки и цена Продукции определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Техническом задании (приложение №2 к Договору). В Спецификации также обязательно указывается страна происхождения Продукции.

Добавлено Приложение №2 к договору\_Техническое задание

Приложение №1. Спецификация: 2). Срок поставки: с момента получения заявки от Заказчика. Окончание поставки и установки: не позднее 30.05.2023г