**Договор подряда № 110-РЕМ-135/2024**

**на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения и текущего ремонта помещений Интинского филиала, расположенного по адресу: г. Инта, ул. Кирова, д. 36а**

город Сыктывкар «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2024 года

**Акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»** (сокращенное наименование: АО «Коми энергосбытовая компания»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Генерального директора Борисовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (сокращенное наименование: \_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, руководствуясь действующим законодательством РФ и Общими условиями (Общие условия договоров подряда на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания, утвержденных приказом ПАО «Т Плюс» №33 от 30.01.2018 г., размещенных на сайте http://zakupki.tplusgroup.ru/terms/, и в Закупочной документации, заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

* 1. **Предмет Договора**
  2. Подрядчик обязуется своим иждивением выполнить по заданию Заказчика работы **по ремонту системы электроснабжения и текущего ремонта помещений Интинского филиала, расположенного по адресу: г. Инта, ул. Кирова, д. 36а** (далее – Объект ремонта), указанный в Техническом задании (Приложении №1 к настоящему Договору) (далее – Работы), для нужд АО «Коми энергосбытовая компания» и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке, установленном в Договоре.
  3. Техническое задание (Приложение №1), Сметная документация (Приложение №2) и График производства работ (Приложение №3) могут уточняться Заказчиком перед выполнением работ по соответствующему Объекту ремонта.
  4. Привлечение Субподрядчиков**:** не применяется.
  5. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика: Исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору обеспечивается в соответствии с Соглашением об обеспечении исполнения обязательств (Приложение № 5 к Договору).

1. **Сроки выполнения работ**
   1. Сроки выполнения Работ Подрядчиком:

начало Работ: с даты заключения Договора.

окончание Работ: не позднее 01.10.2024 г.

* 1. Промежуточные сроки выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение №3).
  2. Стороны особо отмечают, что никакая просрочка исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору не предоставляет Подрядчику право на приостановку Работ и/или соразмерное продление срока исполнения своих обязательств по Договору и возмещение расходов, связанных с такой задержкой.
  3. **Приостановка исполнения Договора/выполнения Работ:** Заказчиквправе по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке приостановить исполнение Договора полностью или частично на срок 30 дней.

1. **Договорная цена Работ и порядок расчетов**
   1. Стоимость Работ по настоящему Договору (Договорная цена) составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в т.ч. НДС (\_\_%) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), является *твердой*.
   2. Расчет Договорной цены согласован Сторонами в Смете (Сметной документации) являющейся Приложением №2 к настоящему Договору.
   3. Сметная документация (Приложение № 2 к настоящему Договору) выполняется в текущих ценах, на основании используемых Заказчиком в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика справочников базовых цен, прейскурантов и нормативных баз.
   4. Окончательная стоимость материалов и оборудования определяется по фактической стоимости приобретения, подтвержденной первичными документами, при этом не должна превышать стоимость материалов и оборудования в Сметной документации (Приложение № 2 к настоящему Договору) и среднерыночную стоимость материалов и оборудования в регионе производства работ.
   5. Договорная цена может быть пересмотрена Заказчиком в сторону уменьшения:

- в случае если объемы фактически выполненных работ меньше, чем предусмотрено Техническим заданием и\или утвержденной Сторонами Сметной документацией;

- исключения каких-либо Работ из объема Работ Подрядчика в соответствии с условиями Договора;

- в случае использования более дешевых материалов с аналогичными техническими характеристиками,

путем направления Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления, с даты получения указанного уведомления Договор считается измененным в соответствующей части.

* 1. При отсутствии подписанных сторонами Смет Подрядчик не имеет право приступать к выполнению работ.
  2. **Порядок и условия оплаты Договорной цены**
     1. Оплата Договорной цены (выполненных Работ) производится Заказчиком по факту выполненного Этапа Работ, согласно графика производства работ (Приложение № 3 к Договору), в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком подписанного и направленного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ (форма КС-2) на основании выставленного Подрядчиком *счета*. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в сроки и в соответствии с требованиями НК РФ.

***В случае выбора Подрядчиком Обеспечения исполнения обязательств по договору в виде***

***Гарантийного удержания п. 3.7.1 Договора излагается в следующей редакции:***

3.7.1. Оплата Договорной цены производится Заказчиком по факту выполненного Этапа Работ, согласно графика производства работ (Приложение № 3 к Договору), *за минусом Гарантийного удержания (пропорционально от стоимости принятых работ), которое выплачивается в соответствии с п. 3.7.1.1. Договора*, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком подписанного и направленного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ (форма КС-2) на основании выставленного Подрядчиком *счета*. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в сроки и в соответствии с требованиями НК РФ.

3.7.1.1. *Заказчик производит выплату Гарантийного удержания в размере 5% от Договорной цены по факту достижения и передачи Подрядчиком Заказчику Результата работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком подписанного и направленного Подрядчиком последнего Акта сдачи-приемки выполненных Работ (форма КС-2) по последнему Этапу Работ, на основании выставленного Подрядчиком счета. Гарантийное удержание подлежит выплате Подрядчику в размере разницы между суммой Гарантийного удержания и суммами, удержанными Заказчиком в счет исполнения Подрядчиком обеспечиваемых обязательств в соответствии с п.1.4. Договора.*

* + 1. Расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика,указанный в Договоре, а также могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ.

1. **Зона выполнения Работ (Ремонтная площадка)**
   1. За 3 (три) дня до даты начала выполнения Работ на Объекте Заказчик выдает Подрядчику Акт готовности к выводу в ремонт Объекта ремонта, указанного в Техническом задании, и передает Подрядчику Ремонтную площадку на Объекте.
   2. В 5-дневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан осуществить уборку Ремонтной площадки от мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, вывезти с ремонтной площадки принадлежащее ему имущество.
2. **Материалы**
   1. **Давальческие Материалы.** Не используются.
   2. **Материалы Подрядчика.** В соответствии со ст. 5 Общих Условий, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. Поставка товара при выполнении работ не осуществляется.
3. **Порядок выполнения Работ** 
   1. Порядок выполнения работ в соответствии со статьей 6 Общих условий Договора, с учетом особенностей установленных настоящей статьей Договора.
   2. Работы по Договору выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Сметным расчетом (Приложение №2 к Договору) с соблюдением сроков, установленных в Графике производства работ (Приложение №3 к Договору).
   3. Отклонения по фактически выполненным объемам Работ не являются дополнительными работами и не должны превышать 10 процентов от объемов работ, указанных в Ведомости объемов работ (Приложение №1.1-1.4 к Договору). Дополнительно выполненный к установленному в Договоре объем соответствующих работ оформляется Дополнительным соглашением.
   4. Фотосъемка и/или видеосъёмка, аудиозапись (в т.ч. с использованием мобильных телефонов) на территории Заказчика (Объекта), запрещена, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. Подрядчик обязуется обеспечить исполнение данного запрета со стороны всех его работников, находящихся на Объекте, а также привлеченных им субподрядчиков (субпоставщиков, соисполнителей) и является ответственным за соблюдение ими указанного запрета.
4. **Сдача-приемка Работ**
   1. По факту завершения всех работ по Этапу работ и достижения Результата РаботПодрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных Работ и предоставляет Заказчику исполнительную документацию и надлежаще оформленные и подписанные акты о приемке выполненных работ(форма № КС-2),в полном соответствии со сметой документацией и выполненным объемом работ, локальные сметы к актам о приемке выполненных работ*,* справки о стоимости выполненных работ и затрат(форма № КС-3),а также копии счетов-фактур и товарных накладных (форма № ТОРГ-12) от поставщика Подрядчика, удостоверенные подписью руководителя Подрядчика и его печатью (при наличии).

При сдаче работ по Наряд-заказу стороны подписывают акты приемки выполненных работ, на основании согласованной сметной документации. На работы по текущему, среднему и капитальному ремонту подписываются отдельные акты приемки выполненных работ. В актах выполненных работ в графе «вид операции» в обязательном порядке указывается вид (текущий/средний/капитальный) ремонта. По результатам проверки Заказчиком выполненных Работ Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ*.*

7.1.1. Подрядчик должен обеспечить за свой счет все необходимые условия для осуществления сдачи-приемки работ по Этапу работ и Результата Работ. Вместе с уведомлением о готовности к проверке и сдаче выполненного Этапа Работ Подрядчик направляет Заказчику Исполнительную документацию в двух экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде (по Работам, Оборудованию, Материалам и комплектующим) и подписанные со своей стороны:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2),

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). При заполнении формы КС-3 Подрядчиком в обязательном порядке включаются (в полном соответствии Сводному сметному расчету) следующие графы: "Порядковый номер"; "Номер Локального сметного расчета"; "Наименование этапа работ", графы располагать в порядке возрастания.

- Акт приемки полного комплекта Исполнительной/Технической/Исходно-Разрешительной /Эксплуатационной документации (если применимо);

составленные Подрядчиком с учетом условий Договора.

* 1. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче-приемке и документов, указанных в п.7.1. Договора и по итогам приёмки направляет Подрядчику подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и иные документы, указанные в п.7.1, либо мотивированный отказ от приемки с указанием перечня необходимых доработок (недостатков, включая отсутствие документов, указанных в п.7.1.), порядка и сроков их выполнения (устранения).
  2. Срок предоставления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки 5 (пять) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта.
  3. До сдачи результата Работ Подрядчиком должны быть проведены все испытания, предшествующие вводу Объекта ремонта в эксплуатацию и предусмотренные соответствующими техническими нормами и правилами.
  4. Объект ремонта должен соответствовать требованиям Технического задания, соответствующим техническим нормам и правилам и быть готов к эксплуатации, включая наличие масла (смазки) и рабочих жидкостей в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации.
  5. Приемка законченного ремонтом Объекта ремонта осуществляется Заказчиком в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством РФ и/или локальными нормативными актами Заказчика, с оформлением всех необходимых технических и первичных учетных документов. Оформление сторонами в ходе приемки Работ документов, указанных в п.7.1. Договора, является приемкой результата Работ.
  6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда в недостатках Работы экспертизой установлена вина Заказчика.

1. **Право собственности и распределение рисков**
   1. Риск случайной гибели или повреждения/уничтожения результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после передачи Подрядчиком Заказчику результата Работ и подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ, свидетельствующего о сдаче приемке Объекта ремонта от Подрядчика Заказчику.
2. **Гарантии качества (Гарантийные обязательства)**
   1. Гарантийный срок на Результат Работ, включая Работы, Материалы и все конструктивные элементы Объекта устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ свидетельствующего о сдаче приемке Объекта ремонта от Подрядчика Заказчику.
   2. Срок уведомления Заказчиком Подрядчика о выявленных Недостатках составляет 5 (пять) рабочих дней с момента обнаружения таких Недостатков.
   3. Срок прибытия Представителя Подрядчика в случае обнаружения дефектов составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
   4. Срок устранения Недостатков 7 (семь) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления о выявленных Недостатках, включая Недостатки, выявленные в период Гарантийного срока, если иной срок не будет согласован Сторонами в письменном виде.
3. **Ответственность Сторон**
   1. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Работ более чем на 30 (тридцать) дней, Заказчик обязан выплатить Подрядчику проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета 0,013 % (Ноль целых 13/1000 процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, начиная с 31 (тридцать первого) дня просрочки. Указанное положение не применяется к просрочке выплаты авансовых платежей. Проценты рассчитывается по формуле простых процентов с 31 (тридцать первого) дня просрочки платежа до даты фактического его осуществления. Если какое-либо событие непосредственно задерживает или препятствует перечислению Заказчиком какого-либо платежа, включая случаи ограничения по платежам или валютным операциям, установленные в соответствии с законными или незаконными актами государственных органов, и случаи сбоев в банковской системе, Заказчик освобождается от обязательств по уплате неустойки.
   2. За нарушение Подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ, установленных в статье 2 настоящего Договора и/или в Графике производства работ (Приложение № 3), Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, а Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% от Договорной цены /Этапа работ, по которым допущено нарушение, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
   3. За нарушение Подрядчиком начального, конечного срока выполнения Работ (ст.2 Договора) Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, а Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% от Договорной цены за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. С даты начала начисления Заказчиком неустойки за нарушение конечного срока выполнения Работ начисление неустойки за нарушение начального и/или промежуточных сроков выполнения Работ прекращается.
   4. В случае нарушения сроков устранения Недостатков в порядке, предусмотренном Договором, Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от Договорной цены/ стоимости Этапа Работ, в котором обнаружен Недостаток, за каждый день просрочки.
   5. В случае выявления Недостатков в период выполнения Работ и/или гарантийный срок Подрядчик обязан уплатить штраф за каждый Недостаток в размере 0,1% от Договорной цены / стоимости Этапа работ, в котором выявлен Недостаток, а также возместить Заказчику все издержки, расходы и убытки, возникшие в связи с таким Недостатком.
   6. За нарушение Подрядчиком пропускного и внутриобъектового режимов, действующих на Объекте, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый установленный факт нарушения.
   7. За несвоевременное представление какой-либо информации, обязанность предоставления которой Подрядчиком предусмотрена Договором, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты штрафа, а Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение.
   8. За нарушение работниками Подрядчика, привлеченными им субподрядчиками (субпоставщиками, соисполнителями) и/или их работниками запрета на осуществление фотосъемки и/или видеосъемки, аудиозаписина территории Объекта, Подрядчик обязан выплатить штраф в размере 500 000 рублей за каждый случай нарушения. В случае распространения (передачи третьим лицам, публикации, размещения в сети Интернет и/или социальных сетях, мессенджерах без письменного согласования Заказчика) фотоматериалов и/или видеоматериалов, аудиоматериалов, сделанных на территории Объекта работниками Подрядчика, привлеченными им субподрядчиками (субпоставщиками, соисполнителями) и/или их работниками, а также фотоматериалов и/или видеоматериалов, аудиоматериалов, предоставленных Подрядчику Заказчиком в рамках исполнения договора,  Подрядчик обязан выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей за каждый случай нарушения.
   9. За невыполнение/нарушение Подрядчиком, или привлеченным Подрядчиком Субподрядчиком требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды:
      1. повлекшее:

- несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай с персоналом Подрядчика, привлеченного Подрядчиком Субподрядчика, Заказчика, а также с любым третьим лицом, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 1 000 000 рублей за такое нарушение;

- несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности персонала Подрядчика, привлеченного им Субподрядчика, Заказчика, а также с любым третьим лицом, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 300 000 рублей за такое нарушение;

- аварию, пожар, причинение вреда окружающей среде на объектах Заказчика и/или повреждение/неработоспособность имущества/оборудования на объектах Заказчика (включая прекращение энергоснабжения/повреждение энергооборудования, коммуникаций, трубопроводов, емкостей, невозможность осуществления деятельности персоналом Заказчика и пр.), а также указанные последствия в отношении имущества и/или персонала третьих лиц, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 рублей за такое нарушение.

В случае выявления нарушения, повлекшего последствия, указанные в настоящем пункте, второй и последующие разы в ходе исполнения Договора, сумма единовременного штрафа, подлежащего уплате Подрядчиком по требованию Заказчика за каждое такое нарушение, увеличивается в полтора раза.

* + 1. не повлекшее последствий, указанных в п.10.9.1 выше, - Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 50 000 рублей за такое нарушение.

В случае выявления нарушения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, второй и последующие разы в ходе исполнения Договора сумма единовременного штрафа, подлежащего уплате Подрядчиком по требованию Заказчика за каждое такое нарушение, увеличивается в полтора раза.

* + 1. Уплата Подрядчиком штрафов, указанных в настоящем пункте 10.9 не освобождает его от возмещения, причиненного такими нарушениями ущерба в полном объеме сверх уплаченного штрафа.
  1. За невыполнение, неполное выполнение Подрядчиком, привлеченным Подрядчиком Субподрядчиком мероприятий и/или нарушение сроков устранения нарушений/выполнения мероприятий, предусмотренных Актом-предписанием о нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или охраны окружающей среды или утвержденным Заказчиком Планом по ПБ и ОТ, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 50 000 рублей за каждый установленный случай (невыполненное мероприятие/неустраненное замечание).

В случае выявления нарушения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, второй и последующие разы в ходе исполнения Договора сумма единовременного штрафа, подлежащего уплате Подрядчиком по требованию Заказчика за каждый установленный случай, увеличивается в полтора раза.

1. **Изменение и расторжение Договора**
   1. **Расторжение Договора по инициативе Подрядчика.**

Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора или требовать его расторжения, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, в случае существенного нарушения Заказчиком обязательств по Договору. Под Существенным нарушением понимается исключительно безосновательное нарушение Заказчиком обязательств по оплате Работ более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней два и более раза в течение трех месяцев. В случае если Заказчик допустил Существенное нарушение, Подрядчик уведомит Заказчика о допущенном Существенном нарушении, а Заказчик обязуется устранить допущенное Существенное нарушение в течение 30 дней с даты получения такого уведомления. В случае, если Заказчик не устранит допущенное Существенное нарушение, то у Подрядчика возникает право на отказ от исполнения Договора или расторжения Договора.

* 1. **Отказ от исполнения Договора по инициативе Заказчика.**

Существенным нарушением Договора со Стороны Подрядчика, в результате которого у Заказчика возникает право отказаться от исполнения Договора полностью или в части, являются:

* нарушение Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения Работ, установленных в статье 2 Договора и Графике производства работ, на срок более 30 (тридцати) дней, а также в любых других случаях, когда окончание выполнения работ к установленному настоящим Договором сроку становится явно невозможным.
* выполнение Подрядчиком Работ с Недостатками, устранение которых приводит к увеличению сроков выполнения Работ (просрочке выполнения Работ) более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
* Подрядчик нарушил сроки устранения Недостатков, предусмотренные Договором, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
* нарушение Подрядчиком, привлеченным Подрядчиком Субподрядчиком требований по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, повлекшее несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай или несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности с персоналом Подрядчика, привлеченного Подрядчиком Субподрядчика, или с персоналом Заказчика, а также с третьими лицами;
* не устранение Подрядчиком, привлеченным Подрядчиком Субподрядчиком выявленных нарушений в сроки, указанные в Акте-предписании о нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или охраны окружающей среды / утвержденном Заказчиком Плане по ПБ и ОТ.
  1. При прекращении Договора по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе по основаниям, указанным в п.11.3.2 Общих условий или п.11.2. Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с расторжением Договора, кроме того обязан выплатить Заказчику штраф в размере 5% от стоимости обязательств (Работ), невыполненных Подрядчиком по Договору.

1. **Применимое право и разрешение споров**
   1. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
   2. Все споры, разногласия и требования, не урегулированные в претензионном порядке возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Коми.
2. **Юридически значимые сообщения**

13.1. Юридически значимые сообщения направляются по следующим адресам:

13.1.1. Заказчику: адрес для направления корреспонденции: 167000, РК, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70 б.

13.1.2. Подрядчику: адрес для направления корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.2. В случаях, когда настоящим Договором прямо предусмотрено направление документов или сообщений по электронной почте, Стороны руководствуются следующими адресами:

Заказчика:

E-mail Sergey.Shevtsov@komiesc.ru;

Подрядчика:

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

1. **Прочие условия**
   1. **Уступка прав и обязательств по Договору**
      1. При отсутствии письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе:
2. переводить свои обязательства (в том числе долги) на третье лицо;
3. уступать третьим лицам и (или) обременять права (требования) к Заказчику, принадлежащие ему на основании Договора, в том числе заключать сделки об уступке прав (требований), передаче в залог прав (требований), сделки факторинга;
4. передавать (уступать) третьим лицам и (или) обременять права в отношении каких-либо имущественных прав в отношении Документации;
5. также заключать иные сделки, в результате которых возникает или может возникнуть обременения прав (требований) Подрядчика к Заказчику по Договору, и (или) иные обременения, касающиеся Документации/предмета Договора.
   * 1. Стороны особо отмечают, что Заказчик на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Подрядчику согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных сделок и (или) на снятие установленных выше ограничений, и никакие положения Договора не будут расцениваться Сторонами как обязывающие Заказчика выдать такое согласие.
     2. В случае нарушения вышеуказанных ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере, равном сумме (стоимости) уступленных, обремененных прав (требований) или имущественных прав в отношении Документации по такой сделке, а в случае невозможности определить сумму (стоимость) уступленных, обремененных прав (требований) или имущественных прав в отношении Документации, штраф составляет 10 %(десять процентов) от Договорной цены.
     3. Информация, указанная в настоящей статье Договора, не является конфиденциальной, за сообщение заинтересованным третьим лицам о наличии ограничений прав Подрядчика в соответствии с настоящей статьей, к Подрядчику не будет применяться ответственность, установленная Договором.
     4. Заказчик вправе уступить или заложить права (требования) к Подрядчику по Договору без согласия Подрядчика на такую уступку.
     5. Заказчик вправе перевести права и обязательства Заказчика по Договору (произвести замену стороны – Заказчика в Договоре) на третье лицо, Подрядчик настоящим выражает согласие (заранее выданный акцепт) на замену стороны – Заказчика в Договоре на третье лицо. С момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика Договор считается измененным в соответствующей части, а права и обязательства по Договору считаются переданными третьему лицу, если иной срок не указан в уведомлении.
   1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
   2. Договор вместе с Приложениями представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами и с момента подписания заменяет все предыдущие переговоры, письма и соглашения.
   3. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Момент заключения определяется датой указанной в преамбуле Договора.
   4. Положения Договора применяются наряду с положениями «Общих условий» (Общие условия договора подряда на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания, утвержденные приказом ПАО «Т Плюс» №33 от 30.01.2018 г., размещенные на сайте <http://zakupki.tplusgroup.ru/terms>, и в Закупочной документации. Подписанием Договора Стороны выражают свое согласие с Общими условиями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае прямых противоречий между положениями Договора и положениями Общих условий, преимущественную силу имеют положения Договора.
   5. **Электронный документооборот**
      1. Стороны пришли к соглашению о направлении и получении документов, связанных с исполнением настоящего Договора, в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) через оператора электронного документооборота (далее – Оператор ЭДО) АО «ПФ «СКБ Контур» и/или Оператора ЭДО, имеющего возможность обмена электронными данными с АО «ПФ «СКБ Контур», а именно: УПД, счетов-фактур, актов приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных в утвержденных формализованных форматах универсальных передаточных документов и универсальных корректировочных документов согласно Приказам ФНС России от 12.10.2020 №ЕД-7-26/736@, №ММВ-7-15/820@ от 19.12.2018 (либо документам, принятым в замену указанных приказов ФНС России с момента их обязательного применения); актов сверок, актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), наряд-заказов, актов зачета взаимных требований/заявления о зачете взаимных требований , актов об использовании давальческих материалов и накладной на отпуск материалов на сторону (в случае использования давальческих материалов), Отчетов, Актов приема-передачи прав - в форматах pdf (Portable Document Format), doc (MS Word), xls (MS Excel), а в случае утверждения ФНС России форматов для таких документов - в соответствии с утвержденными форматами с момента их обязательного применения. Максимальный объем одного неформализованного документа не должен превышать 5 МБ.
      2. В случае изменения Оператора ЭДО Заказчиком, последним в адрес Подрядчика будет направлено уведомление. Подрядчик обязуется в течение 14 дней с момента получения такого уведомления обеспечить подключение роуминга у действующего Оператора ЭДО для обмена электронными данными с Оператором ЭДО Заказчика, либо заключить договор с Оператором ЭДО Заказчика или иным Оператором ЭДО, имеющим возможность обмена электронными данными с Оператором ЭДО Заказчика.
      3. При обмене электронными документами Стороны обязуются указывать нижеописанные реквизиты для каждого XML документа:

В счет-фактуре и корректировочном счет-фактуре в секции ИнфПолФХЖ1.ТекстИнф - строку с тегом ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф="Договор" и Значен=<Номер договора>;

В Акте приема-сдачи работ (услуг) и Торг12 в формате УПД в секции ИнфПолФХЖ1 - строку с тегом ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф="Договор" и Значен=<Номер договора> или в секции СвПродПер.СвПер – строку с тэгом ОснПер и значениями атрибутов НаимОсн="Договор" и НомОсн=<Номер договора>; в секции ГрузОт – значениями атрибута УчастникТип если грузоотправитель не совпадает с продавцом

Если номер СЧФ отличается от номера ПУД, на основании которого он выписан, то в СЧФ указывается дополнительное поле – «номер ПУД». В секции ИнфПолФХЖ1.ТекстИнф строки с тегом:

ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф=" ПредДок" и Значен=<Номер ПУД>

ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф=" ПредДокДата" и Значен=<Дата ПУД>

При обмене электронными документами в неформализованном формате Стороны обязуются в строке «Комментарий» заполнять значение: ##Договор= <Номер договора> от <дата договора>.

* + 1. Датой отправки указанных в Договоре документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО отправки такого документа.
    2. Стороны признают, что используемые Сторонами электронные документы, подписанные УКЭП уполномоченных представителей Сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей Сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим разделом Договора и правилами Оператора ЭДО.
    3. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга о технической невозможности обмена документами в электронной форме, связанной с неработоспособностью системы электронного документооборота. В этом случае Стороны по согласованию могут производить обмен документами на бумажном носителе с подписанием уполномоченным представителем до восстановления работоспособности системы электронного документооборота.
    4. Стороны договорились о том, что Заказчик вправе в одностороннем порядке полностью или в части перейти на временной или постоянной основе на бумажный документооборот по договору, предварительно уведомив об этом Подрядчика.
    5. Заказчик, за исключением случаев предусмотренных п14.6.6.-14.6.7. вправе не принимать к рассмотрению направленные Подрядчиком на бумажном носителе документы, а также документы составленные с нарушением требований п.14.6.1.-14.6.3 настоящего Договора и требовать предоставления надлежаще оформленных документов с использованием системы электронного документооборота.
    6. Возможность дублирования документов, составленных в электронной форме, на бумажном носителе возможна только по запросу Заказчика в случаях, когда Заказчик не получил от Подрядчика документы через Оператора ЭДО.
    7. К документам, указанным в п.14.6.1. настоящего Договора, передаваемым в электронной форме, условия Договора о количестве экземпляров, предоставляемых на бумажном носителе, не применяются.

1. **Перечень Приложений к Договору**
2. Техническое Задание.

Приложение 1.1. Ведомость объемов работ ЭТАП № 1 ОПиОК

Приложение 1.2. Ведомость объемов работ ЭТАП №2

Приложение 1.3. Ведомость объемов работ ЭТАП № 3

Приложение 1.4. Ведомость объемов работ ЭТАП № 4 электрика

Приложение 1.5. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Силовое электрооборудование Электрическое

освещение

Приложение 1.6. Пояснительная записка

1. Сводная сметная документация

Приложение 2.1. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Приложение 2.2. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Приложение 2.3. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

Приложение 2.4. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

1. График производства работ
2. Форма Информации о цепочке собственников (бенефициаров)
3. Соглашение об обеспечении исполнения обязательств.

Приложение А. к Соглашению об обеспечении исполнения обязательств

Приложение В. к Соглашению об обеспечении исполнения обязательств

**16. Адреса, банковские и почтовые реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик** | **Заказчик** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | **АО «Коми энергосбытовая компания»** |
| Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Юридический адрес: ул. Первомайская, д. 70б, г. Сыктывкар, 167000 |
| ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ИНН 1101301856, КПП 785150001  ОГРН 106 110 103 9779 |
| Банковские реквизиты:  Р/с №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Банковские реквизиты:  Р/с 407 028 108 280 001 147 85  в Коми ОСБ №8617 г. Сыктывкар, К/с 30101810400000000640  БИК: 048702640 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Борисова Е.Н./  м.п.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года |

Приложение №1

к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  м.п. | Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Н. Борисова /  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  м.п. |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения и текущего ремонта помещений Интинского филиала, расположенного по адресу: г. Инта, ул. Кирова, д. 36а для нужд АО «Коми энергосбытовая компания».**

**1. Наименование выполняемых работ:** выполнение работ по ремонту системы электроснабжения и текущего ремонта помещений Интинского филиала, расположенного по адресу: г. Инта, ул. Кирова, д. 36а.

**2. Место выполнение работ:** Интинский филиал АО «Коми энергосбытовая компания», расположенного по адресу: г. Инта, ул. Кирова, д. 36а

**3. Объем выполняемых работ:** в соответствии с прилагаемой Ведомостью объемов работ (Приложения № 1.1-1.4 к настоящему Договору) и проектом на электромонтажные работы (Приложения № 1.5-1.6 к настоящему Договору).

**4. Сроки (периоды) выполнения работ:**

Начало Работ: с даты заключения Договора.

Окончание Работ: не позднее 01.10.2024 г.

Промежуточные сроки выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение №3 к настоящему Договору)

**5. Виды выполняемых работ:** ремонтно-строительные, отделочные работы, электромонтажные, указанные в (Приложении № 1.1 – 1.4 к настоящему Договору).

**6. Условия выполнения работ:**

Цена Договора включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика в связи с исполнением Договора, включая стоимость всех Работ, необходимых для достижения результата Работ, предусмотренного Договором и приложениями к нему, в том числе работ, необходимость выполнения которых выявилась в процессе исполнения Договора и без выполнения которых достижение результата Работ невозможно, а также стоимость всех материалов, конструкций, оборудования, используемых Подрядчиком при производстве Работ, все иные расходы Подрядчика, которые он понесет при производстве работ по Договору, и причитающееся ему вознаграждение.

Подготовку и хранение материалов необходимо проводить вне рабочей зоны и доставлять к зоне работ транспортом Подрядчика готовыми к применению.

Подрядчик должен обеспечить содержание, уборку, вывоз строительного мусора, по мере накопления, с объекта Заказчика, где производятся работы.

Подрядчик должен вывезти в течение 5 (пяти) дней после выполнения работ и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в полном объеме, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, оставшийся строительный мусор;

Работы должны проводиться в рабочее время с учетом режима рабочего дня с 9-00 до 18-00 в здании, где проводятся ремонтные работы, если иное время не согласовано с Заказчиком;

Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Сторонами Договора;

Заказчик, имеет право пересматривать стоимость работ (Договора) в сторону уменьшения:

- в случае если объемы фактически выполненных работ меньше, чем предусмотрено техническим заданием и утвержденной Сметной документацией;

- в случае использования более дешевых материалов с аналогичными или улучшенными техническими характеристиками.

Все затраты, связанные с доставкой материалов, оборудования, а также рабочих и специалистов на объект, их проживанием в течение необходимого для проведения ремонтных работ времени, производятся за счёт Подрядчика и отдельной оплате не подлежат.

**7. Общие требования к выполнению работ:**

Работы выполняются в соответствии с условиями Договора, Технического задания, а также в соответствии с:

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ;

СП 48.13330.2019 Свод правил «Организация строительства» СНиП 12-01-2004;

СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа»;

СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования монтажа" (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр.)

ГОСТ Р 12.3.047-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" (введены в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1971-ст).

**8. Требования к качеству работ:**

Подрядчик должен выполнить работы качественно в соответствии с условиями Договора, Технического задания, а также в соответствии с:

СП 48.13330.2019 Свод правил «Организация строительства» СНиП 12-01-2004;

СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа»;

СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»

СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования монтажа" (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр.)

**9. Требования к безопасности выполнения работ:**

При выполнении работ, с даты подписания Сторонами Договора до подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Подрядчик и его Работники обязаны соблюдать нормы пожарной безопасности, нормы охраны труда, санитарные и гигиенические нормы, в соответствии с действующим законодательством РФ, выполнять требования пожарной безопасности и охраны труда, установленные на объекте локальными нормативными актами Заказчика.

Перед началом работ на объектах Заказчика командированный персонал Подрядчика обязан пройти вводный (первичный) инструктаж противопожарный и по охране труда у Заказчика.

Подрядчик должен быть укомплектован обученным, квалифицированным персоналом в соответствии с видом выполняемых работ;

Персонал Подрядчика должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемыми работами и установленными типовыми нормами.

Обо всех несчастных случаях, авариях, инцидентах, возникших на объекте Заказчика Подрядчик обязан уведомлять Заказчика по телефону, указанному в Договоре, в течении 30 мин. с момента поступления информации о случившимся.

При выполнении работ, связанных с демонтажем напольного покрытия коридора первого этажа, для обеспечения доступа персонала, предусмотреть устройство переходного трапа в соответствии с требованиями Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862), Постановления Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880).

**10. Требования к результатам работ:**

Работы необходимо выполнить в полном соответствии с утвержденной Сметной документацией, действующей научно-технической документацией, строительными нормами и правилами, проектом на электромонтажные работы, технологическими картами государственными и отраслевыми стандартами РФ;

Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на день заключения Договора.

Подрядчик обязан вести «общий журнал работ» и «журнал входного контроля материалов и изделий», поступающих на площадку, а также выполнять всю исполнительную.

Подрядчик обязан перед выходом на объект, предоставить Заказчику график производства работ.

**11. Порядок сдачи и приемки результатов работ:**

Подрядчик сдает, а заказчик принимает работы поэтапно в полном объеме в соответствии со сметой каждого этапа работ:

- Этап 1: Ремонт ОПиОК - 01.08.2024.

- Этап 2: Ремонт БЭК-офиса (часть помещений 1 – 2 этажей) – 02.09.2024.

- Этап 3: Ремонт БЭК-офиса (часть помещений 1 – 2 этажей) – 01.10.2024.

- Этап 4: Электромонтажные работы. – 01.10.2024.

Подрядчик сдаёт, а Заказчик принимает выполненные работы по Актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в соответствии с утвержденной Сметной документацией, и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). В случае отсутствия стоимости материалов в нормативной документации, если они указаны в Сметной документации не по расценкам, Подрядчик обязан предоставлять копии счетов-фактур, накладных или иных документов, подтверждающих стоимость материалов;

Приемка отдельных этапов работ производится при выполнении скрытых работ перед началом последующих работ, с обязательным составлением и подписанием Акта освидетельствования скрытых работ.

**12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:**

Подрядчик после окончания работ должен предоставить исполнительную документацию, включающую в себя: исполнительные схемы проложенных электрических и слаботочных сетей, технические паспорта и сертификаты, удостоверяющие качество материалов, деталей и конструкций, применяемых при производстве работ;

С момента подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в полном объеме Заказчиком, результат выполненных работ переходит в собственность последнего, при этом на него переходят все риски случайной гибели или повреждения объекта, за исключением случаев, когда Заказчиком обнаружены недостатки в выполненной работе. В случае обнаружения недостатков в работе риски случайной гибели или повреждения объекта несет Подрядчик до устранения указанных недостатков.

**13. Требования к используемым материалам/оборудованию:**

Используемые Подрядчиком материалы/оборудование должны соответствовать требованиям:

“Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ”;

“Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ”;

“ГОСТ Р 12.3.047-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля";

"ГОСТ 25621-83. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования";

"ГОСТ 31173-2016. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия”;

“ГОСТ 13996-2019 Межгосударственный стандарт. Плитки керамические. Общие технические условия”;

"ГОСТ 6266-97. Межгосударственный стандарт. Листы гипсокартонные. Технические условия";

“ГОСТ 31357-2007. Межгосударственный стандарт. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия”;

“ГОСТ 33083-2014. Межгосударственный стандарт. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия”;

“ГОСТ Р 58275-2018. ГОСТ Р 58275-2018Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия”;

“ГОСТ Р 58278-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия”;

“ГОСТ Р 58279-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия”;

“ГОСТ 33290-2015 Лакокрасочные материалы, Технические условия”.

“ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности”.

“ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия”.

“ГОСТ 23747-2015. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия”;

“ГОСТ 475-2016. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия”.

Подрядчик обязан заблаговременно представлять Представителю Заказчика данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам, пожарной безопасности), получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель Заказчика отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

**14. Требования к гарантиям качества на результаты работ материалов:**

Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

Гарантийный срок на Результат Работ, включая Работы, Материалы и все конструктивные элементы Объекта устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания без замечаний Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) свидетельствующего о сдаче приемке Объекта ремонта от Подрядчика Заказчику.

Срок уведомления Заказчиком Подрядчика о выявленных Недостатках составляет 5 (пять) рабочих дней с момента обнаружения таких Недостатков.

Срок прибытия Представителя Подрядчика в случае обнаружения дефектов составляет 5 (пять рабочих) дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

Срок устранения Недостатков 7 (семь) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления о выявленных Недостатках, включая Недостатки, выявленные в период Гарантийного срока, если иной срок не будет согласован Сторонами в письменном виде.

**15. Требования к сметным расчетам:**

Сметная документация должна соответствовать Ведомости объемов работ (Приложения № 1.1 – 1.4 к настоящему Договору) и действующими сметными нормативами Республики Коми с пересчетом базовых цен в текущие цены с помощью индексов соответствующего периода;

Порядок включения разделов в Сметной документации должен соответствовать ведомости работ.

**16. Иные требования:**

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результата выполненных работ до окончательной приемки работ Заказчиком;

Для получения доступа на проведение работ на объекте Подрядчик обязан предоставить в службу безопасности Заказчика список сотрудников Подрядчика, копии их паспортов и соответствующих разрешительных документов, приказ на Ответственного за производство работ;

Все работы, связанные с повышенным уровнем шума, запахов, пыли производить в вечерние часы с согласованием с Заказчиком.

Приложение №1.1

к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  м.п. | Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Н. Борисова /  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  м.п. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЭТАП № 1 ОПиОК** | | | | | | | |
| 2024 Ремонт ОПиОК г. Инта, ул. Кирова, д. 36а | | | | | | | |
| № п/п | Обоснование | | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | | Объем |
|
|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | |
| 1 | ФЕР46-04-012-02 | | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | | м2 | | 4,5 |
| 2 | ФЕР46-04-012-03 | | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | | м2 | | 3,8 |
| 3 | ФЕРр55-5-1 | | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | | м3 | | 2,111 |
| 4 | ФЕРр57-3-1 | | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | | м | | 45 |
| 5 | ФЕРр57-2-8 | | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | | м2 | | 58 |
| 6 | ФЕР11-01-011-01 | | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм | | м2 | | 58 |
| 7 | ФЕРр67-4-5 | | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | | шт | | 11 |
| 8 | ФЕРр67-1-1 | | Демонтаж: скрытой электропроводки | | м | | 64 |
| 9 | ФЕРм08-02-390-02 | | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | | м | | 30 |
| Прочие работы | | | | | | | |
| 10 | ФЕРр69-15-1 | | Затаривание строительного мусора в мешки | | т | | 10,03 |
| 11 | ФССЦпг-01-01-01-041 | | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | | 1 т груза | | 0,71 |
| 12 | ФССЦпг-01-01-01-021 | | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | | 1 т груза | | 10,03 |
| 13 | ФССЦпг-03-01-01-015 | | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км | | 1 т груза | | 10,038 |
| Раздел 2. Общестроительные работы | | | | | | | |
| 14 | ФЕР10-01-047-01 | | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | | м2 | | 3,8 |
| 15 | ФССЦ-11.3.01.05-0001 | | Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | | м2 | | 3,8 |
| 16 | ФЕРр63-14-3 | | Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса | | м2 | | 14,1 |
| 17 | ФЕРр63-14-1 | | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | | м2 | | 4,4 |
| 18 | ФССЦ-01.6.04.02-0001 | | Панели потолочные декоративные | | м2 | | 45,32 |
| 19 | ФЕРм08-03-594-14 | | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | | шт | | 11 |
| 20 | ФССЦ-20.3.03.04-0041 | | Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек), типа ЛВО 13-4х18-711/7(Светильник светодиодный ДВО/ДПО 36Вт 6500К 595\*595\*20 призма 3000Лм IP20(ДВО 6560)) | | шт | | 11 |
| 21 | ФЕРм08-02-409-09 | | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | | м | | 88 |
| 22 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 | | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | | м | | 88 |
| 23 | ФЕРм08-02-412-02 | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | | м | | 88 |
| 24 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 | | м | | 88 |
| 26 | ФССЦ-20.4.01.01-0014 | | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый | | шт | | 2 |
| 27 | ФЕРр67-9-2 | | Смена: розеток | | шт | | 10 |
| 28 | ФССЦ-20.4.03.05-0004 | | Розетка открытой проводки с заземлением | | шт | | 10 |
| 29 | ФЕРм08-02-390-03 | | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | | м | | 48 |
| 30 | ФССЦ-20.2.05.04-0033 | | Кабель-канал (короб) 100х40 мм | | м | | 48 |
| 31 | ФЕРм08-02-399-02 | | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | | м | | 48 |
| 32 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | | м | | 48 |
| 33 | ФЕРм08-02-390-01 | | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | | м | | 6 |
| 34 | ФССЦ-20.2.05.04-0024 | | Кабель-канал (короб) 20х10 мм | | м | | 6 |
| 35 | ФЕРм08-02-399-01 | | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | | м | | 06 |
| 36 | ФЕРр61-2-7 | | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | | м2 | | 16 |
| 37 | ФЕРр61-7-1 | | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | | м2 | | 2 |
| 38 | ФЕР15-04-006-03 | | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | | м2 | | 50,3 |
| 39 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | | Состав грунтовочный глубокого проникновения | | кг | | 5 |
| 40 | ФЕР15-02-019-03 | | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | | м2 | | 50,3 |
| 41 | ФССЦ-14.5.11.03-1010 | | Шпатлевка финишная гипсовая | | кг | | 85,509 |
| 42 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | | Состав грунтовочный глубокого проникновения | | кг | | 5 |
| 43 | ФЕРр63-6-2 | | Смена обоев: улучшенных | | м2 | | 50,3 |
| 44 | ФССЦ-01.6.02.02-0008 | | Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя | | м2 | | 56,33 |
| 45 | ФЕР15-06-008-01 | | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | | м2 | | 50,3 |
| 46 | ФССЦ-14.3.02.01-0016 | | Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR | | кг | | 8,6 |
| 47 | ФЕР15-06-008-02 | | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | | м2 | | 50,3 |
| 48 | ФЕР10-06-038-02 | | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: с дверным проемом | | м2 | | 96 |
| 49 | ТЦ\_06.2.02.01\_11\_  4345461063\_18.05.2023\_02 | | Панель ВИПРОК 3,0\*1,2м | | м2 | | 107,52 |
| 50 | ФЕР11-01-012-03 | | Укладка лаг: по плитам перекрытий | | м2 | | 14,1 |
| 51 | ФЕРр69-2-4 | | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | | отверстий | | 25 |
| 52 | ФЕР11-01-053-02 | | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | | м2 | | 14,1 |
| 53 | ФССЦ-11.2.11.04-0007 | | Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х20 мм | | м2 | | 14,52 |
| 54 | ФЕР11-01-011-01 | | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | | м2 | | 37 |
| 55 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | | м3 | | 0,755 |
| 56 | ФЕР11-01-011-02 | | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01( до 40мм) | | м2 | | 37 |
| 57 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | | м3 | | 0,755 |
| 58 | ФЕР11-01-047-02 | | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | | м2 | | 37 |
| 59 | ТЦ\_06.2.02.01\_11\_4345461063\_18.05.2023\_02 | | Плитка керамогранит "Керамин Монреаль - 1", размер 50 х 50 см., матовый, противоскользящий. RAL 7035 | | м2 | | 37,74 |
| 60 | ФССЦ-14.1.06.02-0011 | | Клей для плитки Ветонит "Клей для пола" | | т | | 0,444 |
| 61 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | | Состав грунтовочный глубокого проникновения | | кг | | 3,811 |
| 62 | ФЕР11-01-039-06 | | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | | м | | 27,5 |
| 63 | ТЦ\_06.2.02.01\_11\_4345461063\_18.05.2023\_02 | | Плитка керамогранит "Керамин Монреаль - 1", размер 50 х 50 см., матовый, противоскользящий. RAL 7035 | | м2 | | 2,805 |
| 64 | ФССЦ-14.1.06.02-0011 | | Клей для плитки Ветонит "Клей для пола" | | т | | 0,011 |
| 65 | ФССЦ-04.3.02.09-0102 | | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | | т | | 0,0028 |
| 66 | ФЕР11-01-036-01 | | Устройство покрытий: из линолеума на клее | | м2 | | 35,1 |
| 67 | ФССЦ-01.6.03.04-0093 | | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | | м2 | | 35,8 |
| 68 | ФССЦ-14.1.02.03-0002 | | Клей ПВА | | кг | | 17,55 |
| 69 | ФЕР11-01-040-03 | | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | | м | | 18 |
| 70 | ФССЦ-11.3.03.06-0002 | | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | | м | | 18,18 |
|  |  | |  | |  | |  |
| Приложение №1.2  к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  м.п. | Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Н. Борисова /  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  м.п. |  |   **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЭТАП №2** | | | | | | | |
| 2024 Ремонт БЭКа г. Инта, ул. Кирова, д. 36а | | | | | | | |
| № п/п | | Обоснование | | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | Объем |
|
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Проемы** | | | | | | | |
| **6** | | ФЕР46-04-012-03 | | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | | м2 | 24,6 |
| 7 | | ФЕР10-01-039-01 | | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | | м2 | 24,6 |
| 8 | | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных | | компл | 13 |
|  | |  | | (Деревянные конструкции) | | | |
| 9 | | ФССЦ-11.2.02.01-0035 | | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | | м2 | 24,6 |
| 11 | | ФССЦ-11.1.01.10-0001 | | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм | | м | 90,00 |
| **Раздел 2. Потолок** | | | | | | | |
| 17 | | ФЕРр61-26-1 | | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | | м2 | 27 |
| 18 | | ФЕР15-04-006-01 | | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | | м2 | 49 |
| 19 | | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | | Состав грунтовочный глубокого проникновения | | кг | 5,05 |
| 20 | | ФЕРр62-17-5 | | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | | м2 | 49 |
| 21 | | ФССЦ-14.3.02.01-0224 | | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 | | т | 0,033 |
| 22 | | ФЕРр63-14-1 | | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | | м2 | 228 |
| 23 | | ФССЦ-01.6.04.02-0001 | | Панели потолочные декоративные | | м2 | 234,84 |
| 24 | | ФЕР15-01-047-15 | | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | | м2 | 48 |
| 26 | | ФЕРр63-10-1 | | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | | м2 | 19 |
| 27 | | ФЕР46-02-009-02 | | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | | м2 | 40 |
| 28 | | ФЕРр61-2-7 | | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | | м2 | 120 |
| 29 | | ФЕРр61-7-1 | | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | | м2 | 17 |
| 30 | | ФЕРр61-1-9 | | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | | м2 | 46,5 |
| 31 | | ФССЦ-04.3.02.05-0004 | | Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 | | т | 0,395 |
| 32 | | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | | Состав грунтовочный глубокого проникновения | | кг | 4,790 |
| 33 | | ФЕР15-04-006-03 | | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | | м2 | 470 |
| 35 | | ФЕР15-02-019-03 | | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | | м2 | 550 |
| 37 | | ФССЦ-14.5.11.03-1010 | | Шпатлевка финишная гипсовая | | кг | 935 |
| 38 | | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | | Состав грунтовочный глубокого проникновения | | кг | 55 |
| 39 | | ФЕРр63-6-2 | | Смена обоев: улучшенных | | м2 | 347 |
| 40 | | ФССЦ-01.6.02.02-0008 | | Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя | | м2 | 388 |
| 41 | | ФЕР15-06-008-01 | | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | | м2 | 652 |
| 43 | | ФЕР15-06-008-02 | | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | | м2 | 652 |
| 44 | | ФССЦ-14.3.02.01-0016 | | Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR | | кг | 82,80 |
| 45 | | ФЕР15-04-007-03 | | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | | м2 | 419 |
| 46 | | ФССЦ-14.3.02.01-0016 | | Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR | | кг | 125,7 |
| 47 | | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | | кг | 83,8 |
| 48 | | ФЕРр62-7-5 | | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | | м2 | 130 |
| 49 | | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | | Эмаль ПФ-115 | | кг | 27,43 |
| 54 | | ФЕРр57-2-8 | | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | | м2 | 18 |
| 55 | | ФЕР11-01-011-01 | | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм | | м2 | 20 |
| 56 | | ФЕР11-01-011-01 | | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | | м2 | 19 |
| 57 | | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | | м3 | 0,380 |
| 58 | | ФЕР11-01-011-02 | | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01( до 40мм) | | м2 | 19 |
| 59 | | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | | м3 | 0,8364 |
| 60 | | ФЕР11-01-047-01 | | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | | м2 | 18 |
| 61 | | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | | Состав грунтовочный глубокого проникновения | | кг | 1,85 |
| 63 | | ТЦ\_06.2.02.01\_11\_4345461063\_18.05.2023\_02 | | Плитка керамогранит "Керамин Монреаль - 1", размер 50 х 50 см., матовый, противоскользящий. RAL 7035 | | м2 | 18,4 |
| 64 | | ФЕРр57-3-1 | | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | | м | 228 |
| 65 | | ФЕРр57-2-1 | | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | | м2 | 237 |
| 66 | | ФЕР11-01-036-01 | | Устройство покрытий: из линолеума на клее | | м2 | 237 |
| 67 | | ФССЦ-01.6.03.04-0093 | | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | | м2 | 241,74 |
| 69 | | ФЕР11-01-049-01 | | Укладка металлического накладного профиля (порога) | | м | 50 |
| 70 | | ФССЦ-09.2.03.02-0011 | | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 10 мм | | м | 52,5 |
| 71 | | ФЕР11-01-040-03 | | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | | м | 257 |
| 72 | | ФССЦ-11.3.03.06-0002 | | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | | м | 259,57 |
| 73 | | ФЕРр57-6-5 | | Острожка и циклевка паркетных полов | | м2 | 36 |
| 74 | | ФЕРр57-6-12 | | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом | | м2 | 36 |
| 75 | | ФЕР15-07-003-01 | | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные | | м2 | 36 |
| 76 | | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | | кг | 3,72 |
| 77 | | ФЕР15-04-029-02 | | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | | м2 | 36 |
| 78 | | ФССЦ-14.4.03.16-0003 | | Лак ЭП-730 | | т | 0.0076 |
| 79 | | ФЕР11-01-011-03 | | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | | м2 | 22 |
| 80 | | ФЕР11-01-011-04 | | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03( до 100мм) | | м2 | 22 |
| 81 | | ФЕР06-15-001-09 | | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 10 | | м3 | 2,2 |
| 82 | | ФССЦ-04.3.02.11-0016 | | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B15 (M200) расход 1500кг на 1м3 | | т | 3,30 |
| **Раздел 5. Сантехнические работы** | | | | | | | |
| 83 | | ФЕРр65-6-19 | | Смена: раковин | | шт | 3 |
| 84 | | ФССЦ-18.2.01.05-0113 | | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 600х500х150 мм | | компл | 3 |
| 85 | | ФЕР10-01-059-01 | | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | | шт | 3 |
| 86 | | ФССЦ-18.2.06.12-0021 | | Пьедесталы под умывальники прямоугольные | | шт | 3 |
| 87 | | ФЕРр65-5-7 | | Смена смесителей: без душевой сетки | | шт | 3 |
| 88 | | ФССЦ-18.1.10.10-0044 | | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | | компл | 3 |
| 89 | | ФЕРр65-6-14 | | Смена: унитазов | | шт | 4 |
| 90 | | ФССЦ-18.2.01.06-0001 | | Унитаз-компакт «Комфорт» | | компл | 2 |
| 91 | | ФЕРр65-6-10 | | Смена: гибких подводок | | шт | 8 |
| 92 | | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм | | шт | 8 |
| 94 | | ФЕРр65-19-4 | | Демонтаж: ребристых труб | | шт | 8 |
| 95 | | ФЕРр65-15-1 | | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | | м | 21 |
| 96 | | ФССЦ-18.5.13.01-0001 | | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | | м | 22,47 |
| 97 | | ФЕРр65-16-1 | | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | | шт | 18 |
| 98 | | ФССЦ-23.8.03.06-0001 | | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 15 мм | | шт | 18 |
| 99 | | ФЕР24-01-033-01 | | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм | | шт | 18 |
| 100 | | ФССЦ-18.1.09.06-1020 | | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/в | | шт | 18 |
| 101 | | ФЕР18-03-001-01 | | Установка радиаторов: чугунных | | кВт | 18 |
| 102 | | ТЦ\_102\_11\_0000000000\_00.00.0000\_02 | | Радиатор чугунный Нова-500, 10 секций | | шт | 11 |
| 103 | | ФЕР16-07-003-04 | | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | | шт | 2 |
| **Раздел 6. Прочие работы** | | | | | | | |
| 114 | | ФЕРр69-15-1 | | Затаривание строительного мусора в мешки | | т | 7,1600 |
| 115 | | ФССЦпг-01-01-01-021 | | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | | 1 т груза | 7,1600 |
| 116 | | ФССЦпг-01-01-01-041 | | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | | 1 т груза | 4,1000 |
| 117 | | ФССЦпг-03-01-01-015 | | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км | | 1 т груза | 11,2600 |

Приложение №1.3

к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  м.п. | Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Н. Борисова /  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  м.п. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЕМОВ РАБОТ ЭТАП № 3** | | | | | |
| 2024 Ремонт БЭКа г. Инта, ул Кирова, д. 36а | | | | | |
| № п/п | | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
|
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Проемы** | | | | | |
| 1 | | ФЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | м2 | 10,5 |
| 2 | | ФЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | м2 | 1,56 |
| 3 | | ФССЦ-11.3.02.02-0007 | Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1,6 |
| 4 | | ФЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | м2 | 8,9 |
| 5 | | ФССЦ-11.3.02.01-0007 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 8,9 |
| 6 | | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 46 |
| 10 | | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 46 |
| 11 | | ФССЦ-11.1.01.10-0001 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм | м | 157,32 |
| 12 | | ФССЦ-11.2.02.01-0035 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 45,8 |
| 13 | | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 26 |
| 15 | | ФЕРр62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | м2 | 4 |
| 16 | | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 | кг | 0,64 |
| **Раздел 2. Потолок** | | | | | |
| 17 | | ФЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | м2 | 24 |
| 18 | | ФЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 53 |
| 19 | | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 5,46 |
| 20 | | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 553 |
| 21 | | ФССЦ-14.3.02.01-0224 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 | т | 0,035 |
| 22 | | ФЕРр63-14-1 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 235 |
| 23 | | ФССЦ-01.6.04.02-0001 | Панели потолочные декоративные | м2 | 242,05 |
| 24 | | ФЕР15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 65 |
| **Раздел 3. Стены** | | | | | |
| 25 | | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 7 |
| 28 | | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 108 |
| 29 | | ФЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 12 |
| 30 | | ФЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 42,2 |
| 31 | | ФССЦ-04.3.02.05-0004 | Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 | т | 0,363 |
| 32 | | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4,48 |
| 33 | | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 442 |
| 34 | | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 44,2 |
| 35 | | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 410 |
| 37 | | ФССЦ-14.5.11.03-1010 | Шпатлевка финишная гипсовая | кг | 697 |
| 38 | | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 41 |
| 39 | | ФЕРр63-6-2 | Смена обоев: улучшенных | м2 | 308 |
| 40 | | ФССЦ-01.6.02.02-0008 | Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя | м2 | 345,6 |
| 41 | | ФЕР15-06-008-01 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | м2 | 593 |
| 42 | | ФССЦ-14.3.02.01-0016 | Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR | кг | 102,1 |
| 43 | | ФЕР15-06-008-02 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | м2 | 593 |
| 44 | | ФССЦ-14.3.02.01-0016 | Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR | кг | 75,32 |
| 45 | | ФЕР15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 343 |
| 46 | | ФССЦ-14.3.02.01-0016 | Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR | кг | 102,9 |
| 47 | | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 68,6 |
| 48 | | ФЕРр62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 102 |
| 49 | | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 | кг | 21,10 |
| 50 | | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 7 |
| 51 | | ФССЦ-04.3.02.09-0101 | Затирка «Боларс» (разной цветности) | т | 0,004 |
| 52 | | ФССЦ-06.2.01.02-0012 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала | м2 | 7 |
| 53 | | ФССЦ-14.1.06.02-0011 | Клей для плитки Ветонит "Клей для пола" | т | 0,026 |
| **Раздел 4. Полы** | | | | | |
| 54 | | ФЕРр57-2-8 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 22 |
| 55 | | ФЕР11-01-011-01 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 22 |
| 56 | | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 22 |
| 57 | | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,456 |
| 58 | | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01( до 40мм) | м2 | 22 |
| 59 | | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,8364 |
| 60 | | ФЕР11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 20 |
| 61 | | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 2,27 |
| 62 | | ФССЦ-14.1.06.02-0011 | Клей для плитки Бетонит "Клей для пола" | т | 0.26 |
| 63 | | ТЦ\_06.2.02.01\_11\_4345461063\_18.05.2023\_02 | Плитка керамогранит "Керамин Монреаль - 1", размер 50 х 50 см., матовый, противоскользящий. RAL 7035 | м2 | 22,4 |
| 64 | | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 250 |
| 65 | | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 212 |
| 66 | | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | м2 | 212 |
| 67 | | ФССЦ-01.6.03.04-0093 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 216,24 |
| 68 | | ФССЦ-14.1.02.03-0002 | Клей ПВА | кг | 106.0 |
| 69 | | ФЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 36 |
| 70 | | ФССЦ-09.2.03.02-0011 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 10 мм | м | 37,8 |
| 71 | | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 221 |
| 72 | | ФССЦ-11.3.03.06-0002 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 223,21 |
| 73 | | ФЕРр57-6-5 | Острожка и циклевка паркетных полов | м2 | 27 |
| 74 | | ФЕРр57-6-12 | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом | м2 | 27 |
| 75 | | ФЕР15-07-003-01 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные | м2 | 27 |
| 76 | | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2,80 |
| 77 | | ФЕР15-04-029-02 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | м2 | 27 |
| 78 | | ФССЦ-14.4.03.16-0003 | Лак ЭП-730 | т | 0,005 |
| 79 | | ФЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | м2 | 14 |
| 80 | | ФЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03( до 100мм) | м2 | 14 |
| 81 | | ФЕР06-15-001-09 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 10 | м3 | 1,5 |
| 82 | | ФССЦ-04.3.02.11-0016 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B15 (M200) расход 1500кг на 1м3 | т | 2,21 |
| 83 | | ФЕРр65-6-19 | Смена: раковин | шт | 4 |
| 84 | | ФССЦ-18.2.01.05-0113 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 600х500х150 мм | компл | 4 |
| 85 | | ФЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт | 4 |
| 86 | | ФССЦ-18.2.06.12-0021 | Пьедесталы под умывальники прямоугольные | шт | 4 |
| 87 | | ФЕРр65-5-7 | Смена смесителей: без душевой сетки | шт | 4 |
| 88 | | ФССЦ-18.1.10.10-0044 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл | 4 |
| 89 | | ФЕРр65-6-14 | Смена: унитазов | шт | 2 |
| 90 | | ФССЦ-18.2.01.06-0001 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл | 2 |
| 91 | | ФЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок | шт | 10 |
| 92 | | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм | шт | 10 |
| **Отопление** | | | | | |
| 93 | | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
| 95 | | ФЕРр65-15-1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | м | 12 |
| 96 | | ФССЦ-18.5.13.01-0001 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 12,84 |
| 97 | | ФЕРр65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | шт | 12 |
| 98 | | ФССЦ-23.8.03.06-0001 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 15 мм | шт | 12 |
| 99 | | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм | шт | 12 |
| 100 | | ФССЦ-18.1.09.06-1020 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/в | шт | 12 |
| 101 | | ФЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | кВт | 6 |
| 102 | | ТЦ\_102\_11\_0000000000\_00.00.0000\_02 | Радиатор чугунный Нова-500, 10 секций | шт | 4 |
| 104 | | ФЕРр65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм | м | 21 |
| 105 | | ФЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 45 |
| 106 | | ФССЦ-18.5.13.01-0004 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 45 |
| **Водоотведение** | | | | | |
| 107 | | ФЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 18 |
| 108 | | ФЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 18 |
| 109 | | ФССЦ-24.3.02.02-0004 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 18 |
| 110 | | ФССЦ-24.3.05.08-0202 | Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 5 |
| 111 | | ТЦ\_24.1.02.01\_11\_4345461063\_30.08.2022\_02 | Переход чугун-пластик Ду110 без манжет | шт | 2 |
| 112 | | ФЕР17-01-010-01 | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами | шт | 1 |
| 113 | | ФССЦ-07.2.06.02-0001 | Ревизионный люк 20х20 см | шт | 1 |
| **Раздел 6. Прочие работы** | | | | | |
| 114 | | ФЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 7,05 |
| 115 | | ФССЦпг-01-01-01-021 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 7,05 |
| 116 | | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,84 |
| 117 | | ФССЦпг-03-01-01-015 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 10,99 |
| Приложение №1.4  к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  м.п. | Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Н. Борисова /  \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  м.п. |  |   **ВЕДОМОСТЬ ОБЕМОВ РАБОТ ЭТАП № 4 электрика** | | | | | |
| 2024 Ремонт БЭКа г. Инта, ул Кирова, д. 36а | | | | | |
| № п/п | Обоснование | | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
|
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | |
| 1 | ФЕРр67-4-3 | | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт | 32 |
| 2 | ФЕРр67-1-1 | | Демонтаж: скрытой электропроводки | м | 1056 |
| 3 | ФЕРм08-02-390-02 | | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм(демонтаж) | м | 270 |
| **Раздел 2. Монтажные работы.** | | | | | |
| 4 | ФЕРм08-03-594-17 | | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 32 |
| 5 | ФССЦ-20.3.03.04-0041 | | Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек), типа ЛВО 13-4х18-711/7(Светильник светодиодный ДВО/ДПО 36Вт 6500К 595\*595\*20 призма 3000Лм IP20(ДВО 6560)) | шт | 32 |
| 6 | ФЕРм08-03-573-04 | | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 6 |
| 7 | ФССЦ-20.4.04.02-0047 | | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком, размер 520х310х120 мм | шт | 1 |
| 8 | ФССЦ-20.4.04.02-0045 | | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком, размер 395х310х120 мм | шт | 2 |
| 9 | ФССЦ-20.4.04.02-0044 | | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М, IP31, размер 265х440х120 мм | шт | 3 |
| 10 | ФЕРм08-03-575-01 | | Прибор или аппарат | шт | 91 |
| 11 | ФССЦ-62.1.01.09-0073 | | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 10А | шт | 17 |
| 12 | ФССЦ-62.1.01.09-0074 | | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 16А | шт | 51 |
| 13 | ФССЦ-62.1.01.09-0075 | | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 25А | шт | 13 |
| 14 | ФССЦ-62.1.01.09-0091 | | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 25А | шт | 2 |
| 15 | ФССЦ-62.1.01.09-0094 | | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 50А | шт | 1 |
| 16 | ФССЦ-62.1.01.09-0093 | | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 40А | шт | 5 |
| 17 | ФССЦ-62.1.01.09-0092 | | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 32А | шт | 1 |
| 18 | ФССЦ-62.1.01.09-0076 | | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 32А | шт | 1 |
| 19 | ФЕРм08-03-591-04 | | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 21 |
| 20 | ФССЦ-20.4.01.01-0014 | | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый | шт | 21 |
| 21 | ФЕРм08-03-591-01 | | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 31 |
| 22 | ФССЦ-20.4.01.01-0044 | | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-051, цвет белый | шт | 31 |
| 23 | ФЕРм08-03-591-11 | | Розетка штепсельная: трехполюсная | шт | 86 |
| 24 | ФССЦ-20.4.03.05-0004 | | Розетка открытой проводки с заземлением | шт | 86 |
| **Кабели и провода.** | | | | | |
| 25 | ФЕРм08-02-409-09 | | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 488 |
| 26 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 | | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | м | 488 |
| 27 | ФЕРм08-02-412-02 | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 488 |
| 28 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 | м | 488 |
| 29 | ФЕРм08-02-390-03 | | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 598 |
| 30 | ФССЦ-20.2.05.04-0033 | | Кабель-канал (короб) 100х40 мм | м | 598 |
| 31 | ФЕРм08-02-390-01 | | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 86 |
| 32 | ФССЦ-20.2.05.04-0024 | | Кабель-канал (короб) 20х10 мм | м | 86 |
| 33 | ФЕРм08-02-399-02 | | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 1871 |
| 34 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | м | 1871 |

Приложение №2

к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано:    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |  |  | Утверждаю:  Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Н. Борисова /  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.** | |  |  |  |  |  |
|  | В том числе возвратных сумм тыс. руб. | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Республика КОМИ, г. Инта, ул. Кирова,36а** | | | | |  |
|  |  | *(ссылка на документ об утверждении)* | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на ремонт в помещениях офиса обслуживания Интинского филиала АО <Коми энергосбытовая компания> по адресу: г. Инта, ул Кирова, д. 36а | | | | | | |
|  | *(наименование стройки)* | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта** | | | | | | | |
| 1 | 1 | №1 г. Инта ОПиОК 1 этап |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | №2 г. Инта СМР БЭК 2 этап |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | №3 г. Инта СМР БЭК 3 этап |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | №4 г. Инта Электрика 4 этап |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"** | |  |  |  |  |  |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | |
|  | **Итого по Главам 1-7** | |  |  |  |  |  |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
|  | **Итого по Главам 1-8** | |  |  |  |  |  |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | |
|  | **Итого по Главам 1-9** | |  |  |  |  |  |
| **Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы** | | | | | | | |
|  | **Итого по Главам 1-12** | |  |  |  |  |  |
| **Непредвиденные затраты** | | | | | | | |
|  | **Итого с учетом "Непредвиденные затраты"** | |  |  |  |  |  |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |
| 5 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% |  |  |  |  |  |
|  | **Итого "Налоги и обязательные платежи"** | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по сводному расчету** | |  |  |  |  |  |

Приложение №2.1

к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано:    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |  |  | Утверждаю:  Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Н. Борисова /  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 г. Инта ОПиОК 1 этап | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | | (01.01.2000) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость** | |  |  | тыс.руб. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** |  |  | тыс.руб. | | Средства на оплату труда рабочих | | |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** |  |  | тыс.руб. | | Нормативные затраты труда рабочих | | |  |  |  | | чел.час. |
|  | **оборудования** |  |  | тыс.руб. | | Нормативные затраты труда машинистов | | |  |  |  | | чел.час. |
|  | **прочих затрат** |  |  | тыс.руб. | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР46-04-012-02** | **Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок** | | | **100 м2** | **0,045** | **1** | **0,045** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | | | чел.-ч | 151,54 |  | 6,8193 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 151,54 |  | 6,8193 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 0,3483 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ФЕР46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** | | | **100 м2** | **0,038** | **1** | **0,038** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | | | чел.-ч | 91,15 |  | 3,4637 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 91,15 |  | 3,4637 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 0,29412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ФЕРр55-5-1** | **Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи** | | | **м3** | **2,111** | **1** | **2,111** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 15,88 |  | 33,52268 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,88 |  | 33,52268 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-089.0-2 | НР Перегородки (ремонтно-строительные) | | | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-089.0 | СП Перегородки (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | | | **100 м** | **0,45** | **1** | **0,45** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 3,77 |  | 1,6965 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,77 |  | 1,6965 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ФЕРр57-2-8** | **Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит** | | | **100 м2** | **0,58** | **1** | **0,58** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=58 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | | | чел.-ч | 78,74 |  | 45,6692 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 78,74 |  | 45,6692 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,79 |  | 0,4582 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ФЕР11-01-011-01** | **Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | | **100 м2** | **0,58** | **1** | **0,58** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=58 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | | | чел.-ч | 35,6 | 0,8 | 16,5184 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 35,6 | 0,8 | 16,5184 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,27 | 0,8 | 0,58928 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ФЕРр67-4-5** | **Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп** | | | **100 шт** | **0,11** | **1** | **0,11** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | | | чел.-ч | 17,89 |  | 1,9679 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 17,89 |  | 1,9679 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ФЕРр67-1-1** | **Демонтаж: скрытой электропроводки** | | | **100 м** | **0,64** | **1** | **0,64** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 2,54 |  | 1,6256 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,54 |  | 1,6256 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **ФЕРм08-02-390-02** | **Короба пластмассовые: шириной до 63 мм** | | | **100 м** | **0,3** | **1** | **0,3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | | | чел.-ч | 18,39 | 0,3 | 1,6551 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 18,39 | 0,3 | 1,6551 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,0009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прочие работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **ФЕРр69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | | **т** | **10,03** | **1** | **10,03** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,22+3,016+2,088+0,004+0,54+0,162 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-1-0 | Затраты труда рабочих (ср 1) | | | чел.-ч | 1,03 |  | 10,3309 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 10,3309 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** | **0,71** | **1** | **0,71** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,261+0,399+0,05 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **ФССЦпг-01-01-01-021** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах** | | | **1 т груза** | **10,03** | **1** | **10,03** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=4,22+3,016+2,088+0,004+0,54+0,162 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **ФССЦпг-03-01-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** | **10,038** | **1** | **10,038** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=9,328+0,71 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 2. Раздел 2. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | **ФЕР10-01-047-01** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2** | | | **100 м2** | **0,038** | **1** | **0,038** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | | | чел.-ч | 199,01 | 1,15 | 8,696737 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 199,01 | 1,15 | 8,696737 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 4,33 | 1,25 | 0,205675 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **ФССЦ-11.3.01.05-0001** | **Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)** | | | **м2** | **3,8** | **1** | **3,8** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **ФЕРр63-14-3** | **Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса** | | | **100 м2** | **0,141** | **1** | **0,141** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14.1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 142,46 |  | 20,08686 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 142,46 |  | 20,08686 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,00282 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **ФЕРр63-14-1** | **Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса** | | | **100 м2** | **0,44** | **1** | **0,44** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 207,88 |  | 91,4672 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 207,88 |  | 91,4672 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **ФССЦ-01.6.04.02-0001** | **Панели потолочные декоративные** | | | **м2** | **45,32** | **1** | **45,32** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **ФЕРм08-03-594-14** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4** | | | **100 шт** | **0,11** | **1** | **0,11** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | | | чел.-ч | 213,6 |  | 23,496 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 213,6 |  | 23,496 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,98 |  | 0,2178 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **ФССЦ-20.3.03.04-0041** | **Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек), типа ЛВО 13-4х18-711/7(Светильник светодиодный ДВО/ДПО 36Вт 6500К 595\*595\*20 призма 3000Лм IP20(ДВО 6560))** | | | **шт** | **11** | **1** | **11** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **ФЕРм08-02-409-09** | **Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола** | | | **100 м** | **0,88** | **1** | **0,88** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=88 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 15,2 |  | 13,376 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,2 |  | 13,376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **ФССЦ-20.2.12.03-0011** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм** | | | **м** | **88** | **1** | **88** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **ФЕРм08-02-412-02** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2** | | | **100 м** | **0,88** | **1** | **0,88** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=88 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | | | чел.-ч | 5,39 |  | 4,7432 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,39 |  | 4,7432 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **ФССЦ-21.1.06.09-0099** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660** | | | **1000 м** | **0,088** | **1** | **0,088** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=88 / 1000 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **ФЕРр67-9-1** | **Смена: выключателей** | | | **100 шт** | **0,02** | **1** | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 24,1 |  | 0,482 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 24,1 |  | 0,482 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **ФССЦ-20.4.01.01-0014** | **Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый** | | | **10 шт** | **0,2** | **1** | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=2 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **ФЕРр67-9-2** | **Смена: розеток** | | | **100 шт** | **0,1** | **1** | **0,1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 24,1 |  | 2,41 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 24,1 |  | 2,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **ФССЦ-20.4.03.05-0004** | **Розетка открытой проводки с заземлением** | | | **100 шт** | **0,1** | **1** | **0,1** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=10 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **ФЕРм08-02-390-03** | **Короба пластмассовые: шириной до 120 мм** | | | **100 м** | **0,48** | **1** | **0,48** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | | | чел.-ч | 20,33 |  | 9,7584 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 20,33 |  | 9,7584 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **ФССЦ-20.2.05.04-0033** | **Кабель-канал (короб) 100х40 мм** | | | **м** | **48** | **1** | **48** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **ФЕРм08-02-399-02** | **Провод в коробах, сечением: до 35 мм2** | | | **100 м** | **0,48** | **1** | **0,48** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | | | чел.-ч | 3,76 |  | 1,8048 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,76 |  | 1,8048 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **ФССЦ-21.1.06.09-0100** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660** | | | **1000 м** | **0,048** | **1** | **0,048** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=48 / 1000 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **ФЕРм08-02-390-01** | **Короба пластмассовые: шириной до 40 мм** | | | **100 м** | **0,06** | **1** | **0,06** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | | | чел.-ч | 16,29 |  | 0,9774 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,29 |  | 0,9774 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **ФССЦ-20.2.05.04-0024** | **Кабель-канал (короб) 20х10 мм** | | | **м** | **6** | **1** | **6** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **ФЕРм08-02-399-01** | **Провод в коробах, сечением: до 6 мм2** | | | **100 м** | **0,06** | **1** | **0,06** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | | | чел.-ч | 2,82 |  | 0,1692 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,82 |  | 0,1692 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **ФЕРр61-2-7** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **100 м2** | **0,16** | **1** | **0,16** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | | | чел.-ч | 226,6 |  | 36,256 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 226,6 |  | 36,256 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,67 |  | 0,1072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **ФЕРр61-7-1** | **Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных** | | | **100 м2** | **0,02** | **1** | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | | | чел.-ч | 383,06 |  | 7,6612 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 383,06 |  | 7,6612 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,16 |  | 0,0232 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **ФЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | | | **100 м2** | **0,503** | **1** | **0,503** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 4,65 | 1,15 | 2,6897925 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,65 | 1,15 | 2,6897925 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,012575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **5** | **1** | **5** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **ФЕР15-02-019-03** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен** | | | **100 м2** | **0,503** | **1** | **0,503** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 18,7938405 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 18,7938405 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,5847375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **ФЕР15-02-019-07** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03( до 2мм)** | | | **100 м2** | **-0,503** | **1** | **-0,503** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-50,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 3,1 | 9,2 | -14,34556 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,1 | 9,2 | -14,34556 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,09 | 10 | -0,4527 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **ФССЦ-14.5.11.03-1010** | **Шпатлевка финишная гипсовая** | | | **кг** | **85,509** | **1** | **85,509** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=427,55-342,041 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **5** | **1** | **5** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | **ФЕРр63-6-2** | **Смена обоев: улучшенных** | | | **100 м2** | **0,503** | **1** | **0,503** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | | | чел.-ч | 54,73 |  | 27,52919 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 54,73 |  | 27,52919 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,1006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **ФССЦ-01.6.02.02-0008** | **Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя** | | | **10 м2** | **5,633** | **1** | **5,633** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=56,33 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** | **ФЕР15-06-008-01** | **Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой** | | | **100 м2** | **0,503** | **1** | **0,503** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 6,46 | 1,15 | 3,736787 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,46 | 1,15 | 3,736787 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,012575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **47** | **ФССЦ-14.3.02.01-0016** | **Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR** | | | **кг** | **8,6** | **1** | **8,6** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **ФЕР15-06-008-02** | **Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой** | | | **100 м2** | **0,503** | **1** | **0,503** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50,3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 3,14 | 1,15 | 1,816333 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,14 | 1,15 | 1,816333 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0062875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **ФССЦ-14.3.02.01-0016** | **Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR** | | | **кг** | **6,39** | **1** | **6,39** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **ФЕР10-06-038-02** | **Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: с дверным проемом** | | | **100 м2** | **0,96** | **1** | **0,96** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=96 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 69 | 1,15 | 76,176 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 69 | 1,15 | 76,176 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,46 | 1,25 | 0,552 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **ТЦ\_06.2.02.01\_11\_4345461063\_18.05.2023\_02** | **Панель ВИПРОК 3,0\*1,2м** | | | **м2** | **107,52** | **1** | **107,52** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подиум** | | | | | | | | | | | | | |
| **52** | **ФЕР11-01-012-03** | **Укладка лаг: по плитам перекрытий** | | | **100 м2** | **0,141** | **1** | **0,141** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 32,2 | 1,15 | 5,22123 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 32,2 | 1,15 | 5,22123 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,44 | 1,25 | 0,07755 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **ФЕРр69-2-4** | **Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см** | | | **100 отверстий** | **0,25** | **1** | **0,25** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 10,5 |  | 2,625 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 10,5 |  | 2,625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **ФЕР11-01-053-02** | **Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2** | | | **100 м2** | **0,141** | **1** | **0,141** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | | | чел.-ч | 31,79 | 1,15 | 5,1547485 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 31,79 | 1,15 | 5,1547485 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,18 | 1,25 | 1,265475 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **ФССЦ-11.2.11.04-0007** | **Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х20 мм** | | | **м2** | **14,52** | **1** | **14,52** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | | **100 м2** | **0,37** | **1** | **0,37** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | | | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 15,1478 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 15,1478 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,587375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **57** | **ФССЦ-04.3.01.09-0014** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М100** | | | **м3** | **0,755** | **1** | **0,755** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **58** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01( до 40мм)** | | | **100 м2** | **0,37** | **1** | **0,37** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | | | чел.-ч | 0,44 | 4,6 | 0,74888 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,44 | 4,6 | 0,74888 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,21 | 5 | 0,3885 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **ФССЦ-04.3.01.09-0014** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М100** | | | **м3** | **0,755** | **1** | **0,755** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **ФЕР11-01-047-02** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см** | | | **100 м2** | **0,37** | **1** | **0,37** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | | | чел.-ч | 234,92 | 1,15 | 99,95846 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 234,92 | 1,15 | 99,95846 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,73 | 1,25 | 0,800125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **ТЦ\_06.2.02.01\_11\_4345461063\_18.05.2023\_02** | **Плитка керамогранит "Керамин Монреаль - 1", размер 50 х 50 см., матовый, противоскользящий. RAL 7035** | | | **м2** | **37,74** | **1** | **37,74** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=3000/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **ФССЦ-14.1.06.02-0011** | **Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"** | | | **т** | **0,444** | **1** | **0,444** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **3,811** | **1** | **3,811** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **ФЕР11-01-039-06** | **Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных** | | | **100 м** | **0,275** | **1** | **0,275** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,5 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | | | чел.-ч | 29,41 | 1,15 | 9,3009125 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 29,41 | 1,15 | 9,3009125 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,31 | 1,25 | 0,1065625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **ТЦ\_06.2.02.01\_11\_4345461063\_18.05.2023\_02** | **Плитка керамогранит "Керамин Монреаль - 1", размер 50 х 50 см., матовый, противоскользящий. RAL 7035** | | | **м2** | **2,805** | **1** | **2,805** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=3000/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **ФССЦ-14.1.06.02-0011** | **Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"** | | | **т** | **0,011** | **1** | **0,011** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | **ФССЦ-04.3.02.09-0102** | **Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)** | | | **т** | **0,0028** | **1** | **0,0028** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **68** | **ФЕР11-01-036-01** | **Устройство покрытий: из линолеума на клее** | | | **100 м2** | **0,351** | **1** | **0,351** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35,1 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | | | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 15,41943 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 15,41943 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 0,3729375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **ФССЦ-01.6.03.04-0093** | **Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | | | **м2** | **35,8** | **1** | **35,8** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **70** | **ФССЦ-14.1.02.03-0002** | **Клей ПВА** | | | **кг** | **17,55** | **1** | **17,55** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **ФЕР11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих** | | | **100 м** | **0,18** | **1** | **0,18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 1,38276 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 1,38276 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** | **Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом** | | | **м** | **18,18** | **1** | **18,18** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Раздел 2. Общестроительные работы** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **Итого** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | |  |  |  |

Приложение №2.2

к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано:    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |  |  | Утверждаю:  Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Н. Борисова /  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт помещений БЭК ( 2 этап) | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | | (01.01.2000) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость** | |  |  | тыс.руб. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** |  |  | тыс.руб. | | Средства на оплату труда рабочих | | |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** |  |  | тыс.руб. | | Нормативные затраты труда рабочих | | |  |  |  | | чел.час. |
|  | **оборудования** |  |  | тыс.руб. | | Нормативные затраты труда машинистов | | |  |  |  | | чел.час. |
|  | **прочих затрат** |  |  | тыс.руб. | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Проемы** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** | | | **100 м2** | **0,246** | **1** | **0,246** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | | | чел.-ч | 91,15 |  | 22,4229 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 91,15 |  | 22,4229 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 1,90404 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ФЕР10-01-039-01** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | | | **100 м2** | **0,246** | **1** | **0,246** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 89,53 | 1,15 | 25,328037 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 89,53 | 1,15 | 25,328037 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 13,04 | 1,25 | 4,0098 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ФССЦ-01.7.04.07-0003** | **Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных** | | | **компл** | **13** | **1** | **13** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ФССЦ-11.2.02.01-0035** | **Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня** | | | **м2** | **24,6** | **1** | **24,6** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ФССЦ-11.1.01.10-0001** | **Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм** | | | **м** | **90** | **1** | **90** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Проемы** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 2. Потолок** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **ФЕРр61-26-1** | **Перетирка штукатурки: внутренних помещений** | | | **100 м2** | **0,27** | **1** | **0,27** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | | | чел.-ч | 24,2 |  | 6,534 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 24,2 |  | 6,534 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 |  | 0,027 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | | | **100 м2** | **0,49** | **1** | **0,49** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 5,68 | 1,15 | 3,20068 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,68 | 1,15 | 3,20068 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,01225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **5,05** | **1** | **5,05** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **ФЕРр62-17-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | | | **100 м2** | **0,49** | **1** | **0,49** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | | | чел.-ч | 34,1 |  | 16,709 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 34,1 |  | 16,709 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0784 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **ФССЦ-14.3.02.01-0224** | **Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25** | | | **т** | **0,033** | **1** | **0,033** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **ФЕРр63-14-1** | **Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса** | | | **100 м2** | **2,28** | **1** | **2,28** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 207,88 |  | 473,9664 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 207,88 |  | 473,9664 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0228 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **ФССЦ-01.6.04.02-0001** | **Панели потолочные декоративные** | | | **м2** | **234,84** | **1** | **234,84** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **ФЕР15-01-047-15** | **Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля** | | | **100 м2** | **0,48** | **1** | **0,48** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | | | чел.-ч | 102,46 | 1,15 | 56,55792 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 102,46 | 1,15 | 56,55792 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 5,34 | 1,25 | 3,204 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Потолок** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 3. Стены** | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | **ФЕРр63-10-1** | **Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок** | | | **100 м2** | **0,19** | **1** | **0,19** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | | | чел.-ч | 7,31 |  | 1,3889 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,31 |  | 1,3889 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,038 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | | | **100 м2** | **0,4** | **1** | **0,4** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 22,82 |  | 9,128 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 22,82 |  | 9,128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **ФЕРр61-2-7** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **100 м2** | **1,2** | **1** | **1,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | | | чел.-ч | 226,6 |  | 271,92 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 226,6 |  | 271,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,67 |  | 0,804 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **ФЕРр61-7-1** | **Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных** | | | **100 м2** | **0,17** | **1** | **0,17** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | | | чел.-ч | 383,06 |  | 65,1202 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 383,06 |  | 65,1202 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,16 |  | 0,1972 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **ФЕРр61-1-9** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен** | | | **100 м2** | **0,465** | **1** | **0,465** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | | | чел.-ч | 35,83 |  | 16,66095 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 35,83 |  | 16,66095 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,94 |  | 0,4371 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **ФССЦ-04.3.02.05-0004** | **Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50** | | | **т** | **0,395** | **1** | **0,395** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **4,79** | **1** | **4,79** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **ФЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | | | **100 м2** | **4,7** | **1** | **4,7** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 4,65 | 1,15 | 25,13325 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,65 | 1,15 | 25,13325 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,1175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **0,048** | **1** | **0,048** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **ФЕР15-02-019-03** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен** | | | **100 м2** | **0,055** | **1** | **0,055** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,5 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 2,0549925 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 2,0549925 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,0639375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **ФЕР15-02-019-07** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03( до 2мм)** | | | **100 м2** | **-0,055** | **1** | **-0,055** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-5,5 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 3,1 | 9,2 | -1,5686 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,1 | 9,2 | -1,5686 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,09 | 10 | -0,0495 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **ФССЦ-14.5.11.03-1010** | **Шпатлевка финишная гипсовая** | | | **кг** | **9,35** | **1** | **9,35** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=46,75-37,4 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **55** | **1** | **55** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **ФЕРр63-6-2** | **Смена обоев: улучшенных** | | | **100 м2** | **3,47** | **1** | **3,47** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | | | чел.-ч | 54,73 |  | 189,9131 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 54,73 |  | 189,9131 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,694 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **ФССЦ-01.6.02.02-0008** | **Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя** | | | **10 м2** | **38,864** | **1** | **38,864** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=388,64 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **ФЕР15-06-008-01** | **Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой** | | | **100 м2** | **6,52** | **1** | **6,52** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=652 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 6,46 | 1,15 | 48,43708 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,46 | 1,15 | 48,43708 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,163 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **ФССЦ-14.3.02.01-0016** | **Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR** | | | **кг** | **111,49** | **1** | **111,49** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **ФЕР15-06-008-02** | **Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой** | | | **100 м2** | **6,52** | **1** | **6,52** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=652 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 3,14 | 1,15 | 23,54372 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,14 | 1,15 | 23,54372 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0815 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **ФССЦ-14.3.02.01-0016** | **Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR** | | | **кг** | **82,8** | **1** | **82,8** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **ФЕР15-04-007-03** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** | **4,19** | **1** | **4,19** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=419 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | | | чел.-ч | 32,73 | 1,15 | 157,709505 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 32,73 | 1,15 | 157,709505 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,11 | 1,25 | 0,576125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **ФССЦ-14.3.02.01-0016** | **Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR** | | | **кг** | **125,7** | **1** | **125,7** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **ФССЦ-14.4.01.02-0012** | **Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** | | | **кг** | **83,8** | **1** | **83,8** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **ФЕРр62-7-5** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | | | **100 м2** | **1,3** | **1** | **1,3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=130 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | | | чел.-ч | 51,19 |  | 66,547 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 51,19 |  | 66,547 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **ФССЦ-14.4.04.08-0004** | **Эмаль ПФ-115** | | | **кг** | **27,43** | **1** | **27,43** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 Стены** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 4. Полы** | | | | | | | | | | | | | |
| **38** | **ФЕРр57-2-8** | **Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит** | | | **100 м2** | **0,18** | **1** | **0,18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | | | чел.-ч | 78,74 |  | 14,1732 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 78,74 |  | 14,1732 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,79 |  | 0,1422 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** | **ФЕР11-01-011-01** | **Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | | **100 м2** | **0,2** | **1** | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | | | чел.-ч | 35,6 | 0,8 | 5,696 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 35,6 | 0,8 | 5,696 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,27 | 0,8 | 0,2032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | | **100 м2** | **0,19** | **1** | **0,19** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | | | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 7,7786 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 7,7786 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,301625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **ФССЦ-04.3.01.09-0014** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М100** | | | **м3** | **0,3876** | **1** | **0,3876** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01( до 40мм)** | | | **100 м2** | **0,19** | **1** | **0,19** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | | | чел.-ч | 0,44 | 4,6 | 0,38456 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,44 | 4,6 | 0,38456 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,21 | 5 | 0,1995 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **ФССЦ-04.3.01.09-0014** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М100** | | | **м3** | **0,3876** | **1** | **0,3876** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | **ФЕР11-01-047-01** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см** | | | **100 м2** | **0,18** | **1** | **0,18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | | | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 64,25694 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 64,25694 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,73 | 1,25 | 0,38925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **1,85** | **1** | **1,85** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** | **ФССЦ-14.1.06.02-0011** | **Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"** | | | **т** | **0,216** | **1** | **0,216** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **47** | **ТЦ\_06.2.02.01\_11\_4345461063\_18.05.2023\_02** | **Плитка керамогранит "Керамин Монреаль - 1", размер 50 х 50 см., матовый, противоскользящий. RAL 7035** | | | **м2** | **18,36** | **1** | **18,36** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=3000/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | | | **100 м** | **2,28** | **1** | **2,28** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=228 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 3,77 |  | 8,5956 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,77 |  | 8,5956 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **ФЕРр57-2-1** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | | | **100 м2** | **2,37** | **1** | **2,37** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=237 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 11,39 |  | 26,9943 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,39 |  | 26,9943 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,13 |  | 0,3081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **ФЕР11-01-036-01** | **Устройство покрытий: из линолеума на клее** | | | **100 м2** | **2,37** | **1** | **2,37** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=237 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | | | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 104,1141 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 104,1141 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 2,518125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **ФССЦ-01.6.03.04-0093** | **Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | | | **м2** | **241,74** | **1** | **241,74** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **ФССЦ-14.1.02.03-0002** | **Клей ПВА** | | | **кг** | **118,5** | **1** | **118,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **ФЕР11-01-049-01** | **Укладка металлического накладного профиля (порога)** | | | **100 м** | **0,5** | **1** | **0,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 16,64 | 1,15 | 9,568 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,64 | 1,15 | 9,568 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **ФССЦ-09.2.03.02-0011** | **Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 10 мм** | | | **м** | **52,5** | **1** | **52,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **ФЕР11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих** | | | **100 м** | **2,57** | **1** | **2,57** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=257 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 19,74274 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 19,74274 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,1285 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56** | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** | **Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом** | | | **м** | **259,57** | **1** | **259,57** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **57** | **ФЕРр57-6-5** | **Острожка и циклевка паркетных полов** | | | **100 м2** | **0,36** | **1** | **0,36** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 47,5 |  | 17,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 47,5 |  | 17,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **58** | **ФЕРр57-6-12** | **Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом** | | | **100 м2** | **0,36** | **1** | **0,36** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 8,72 |  | 3,1392 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,72 |  | 3,1392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **ФЕР15-07-003-01** | **Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные** | | | **100 м2** | **0,36** | **1** | **0,36** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 3,18 | 1,15 | 1,31652 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,18 | 1,15 | 1,31652 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,0225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **ФССЦ-14.4.01.02-0012** | **Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** | | | **кг** | **3,72** | **1** | **3,72** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **ФЕР15-04-029-02** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | | | **100 м2** | **0,36** | **1** | **0,36** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 11,2 | 1,15 | 4,6368 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,2 | 1,15 | 4,6368 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **ФССЦ-14.4.03.16-0003** | **Лак ЭП-730** | | | **т** | **0,0075** | **1** | **0,0075** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **ФЕР11-01-011-03** | **Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм** | | | **100 м2** | **0,22** | **1** | **0,22** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 36,6 | 1,15 | 9,2598 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 36,6 | 1,15 | 9,2598 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,34925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **ФЕР11-01-011-04** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03( до 100мм)** | | | **100 м2** | **0,22** | **1** | **0,22** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 0,44 | 18,4 | 1,78112 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,44 | 18,4 | 1,78112 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,21 | 20 | 0,924 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **ФЕР06-15-001-09** | **Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 10** | | | **100 м3** | **0,02244** | **1** | **0,02244** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,4488+1,7952) / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 267 |  | 5,99148 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 267 |  | 5,99148 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 36,4 |  | 0,816816 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-108.0-2 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | | | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | | | % | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **ФССЦ-04.3.02.11-0016** | **Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B15 (M200) расход 1500кг на 1м3** | | | **т** | **3,366** | **1** | **3,366** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=2,244\*1500/1000 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 4 Полы** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 5. Сантехнические работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **67** | **ФЕРр65-6-19** | **Смена: раковин** | | | **100 шт** | **0,03** | **1** | **0,03** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 191,3 |  | 5,739 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 191,3 |  | 5,739 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,4 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **68** | **ФССЦ-18.2.01.05-0113** | **Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 600х500х150 мм** | | | **компл** | **3** | **1** | **3** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **ФЕР10-01-059-01** | **Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.** | | | **100 шт** | **0,03** | **1** | **0,03** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | | | чел.-ч | 67,7 | 1,15 | 2,33565 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 67,7 | 1,15 | 2,33565 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 4,2 | 1,25 | 0,1575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **70** | **ФССЦ-18.2.06.12-0021** | **Пьедесталы под умывальники прямоугольные** | | | **шт** | **3** | **1** | **3** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **ФЕРр65-5-7** | **Смена смесителей: без душевой сетки** | | | **100 шт** | **0,03** | **1** | **0,03** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 145,23 |  | 4,3569 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 145,23 |  | 4,3569 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,09 |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **ФССЦ-18.1.10.10-0044** | **Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором** | | | **компл** | **3** | **1** | **3** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **ФЕРр65-6-14** | **Смена: унитазов** | | | **100 шт** | **0,02** | **1** | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 354,7 |  | 7,094 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 354,7 |  | 7,094 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,8 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **74** | **ФССЦ-18.2.01.06-0001** | **Унитаз-компакт «Комфорт»** | | | **компл** | **2** | **1** | **2** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **75** | **ФЕРр65-6-10** | **Смена: гибких подводок** | | | **100 шт** | **0,08** | **1** | **0,08** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 47,2 |  | 3,776 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 47,2 |  | 3,776 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **ФССЦ-18.2.06.08-0013** | **Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм** | | | **10 шт** | **0,8** | **1** | **0,8** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=8 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отопление** | | | | | | | | | | | | | |
| **77** | **ФЕРр65-19-4** | **Демонтаж: ребристых труб** | | | **100 шт** | **0,08** | **1** | **0,08** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | | | чел.-ч | 87 |  | 6,96 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 87 |  | 6,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,58 |  | 0,1264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **78** | **ФЕРр65-15-1** | **Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм** | | | **100 м** | **0,21** | **1** | **0,21** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 81,2 |  | 17,052 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 81,2 |  | 17,052 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **79** | **ФССЦ-18.5.13.01-0001** | **Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм** | | | **м** | **22,47** | **1** | **22,47** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **80** | **ФЕРр65-16-1** | **Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм** | | | **100 шт** | **0,18** | **1** | **0,18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | | | чел.-ч | 28,7 |  | 5,166 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 28,7 |  | 5,166 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **ФССЦ-23.8.03.06-0001** | **Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 15 мм** | | | **шт** | **18** | **1** | **18** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **ФЕР24-01-033-01** | **Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм** | | | **шт** | **18** | **1** | **18** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 0,84 | 1,15 | 17,388 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,84 | 1,15 | 17,388 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **ФССЦ-18.1.09.06-1020** | **Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/в** | | | **шт** | **18** | **1** | **18** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **84** | **ФЕР18-03-001-01** | **Установка радиаторов: чугунных** | | | **100 кВт** | **0,18** | **1** | **0,18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | | | чел.-ч | 68,2 | 1,15 | 14,1174 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 68,2 | 1,15 | 14,1174 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 6,06 | 1,25 | 1,3635 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-016.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 127 | 0,9 | 114,3 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **85** | **ТЦ\_102\_11\_0000000000\_00.00.0000\_02** | **Радиатор чугунный Нова-500, 10 секций** | | | **шт** | **11** | **1** | **11** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **86** | **ФЕР16-07-003-04** | **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм** | | | **шт** | **2** | **1** | **2** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | | | чел.-ч | 4,46 | 1,15 | 10,258 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,46 | 1,15 | 10,258 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-016.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 127 | 0,9 | 114,3 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 5 Сантехнические работы** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 6. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **87** | **ФЕРр69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | | **т** | **7,16** | **1** | **7,16** |  |  |  |  |  |
|  | 1-1-0 | Затраты труда рабочих (ср 1) | | | чел.-ч | 1,03 |  | 7,3748 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 7,3748 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **88** | **ФССЦпг-01-01-01-021** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах** | | | **1 т груза** | **7,16** | **1** | **7,16** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **89** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** | **4,1** | **1** | **4,1** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **90** | **ФССЦпг-03-01-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** | **11,26** | **1** | **11,26** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 6 Прочие работы** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |

Приложение №2.3

к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано:    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |  |  | Утверждаю:  Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Н. Борисова /  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт помещений БЭК( 3 этап) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | | (01.01.2000) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость** | |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | | |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | | |  |  |  | | чел.час. |
|  | **оборудования** |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | | |  |  |  | | чел.час. |
|  | **прочих затрат** |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Проемы** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР46-04-012-02** | **Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок** | | | **100 м2** | **0,105** | **1** | **0,105** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | | | чел.-ч | 151,54 |  | 15,9117 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 151,54 |  | 15,9117 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 0,8127 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ФЕР10-01-034-01** | **Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2** | | | **100 м2** | **0,0156** | **1** | **0,0156** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | | | чел.-ч | 167,37 | 1,15 | 3,0026178 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 167,37 | 1,15 | 3,0026178 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 5,04 | 1,25 | 0,09828 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ФССЦ-11.3.02.02-0007** | **Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2** | | | **м2** | **1,6** | **1** | **1,6** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ФЕР10-01-034-02** | **Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2** | | | **100 м2** | **0,089** | **1** | **0,089** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | | | чел.-ч | 134,73 | 1,15 | 13,7896155 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 134,73 | 1,15 | 13,7896155 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,438325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ФССЦ-11.3.02.01-0007** | **Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2** | | | **м2** | **8,9** | **1** | **8,9** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ФЕР46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** | | | **100 м2** | **0,458** | **1** | **0,458** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | | | чел.-ч | 91,15 |  | 41,7467 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 91,15 |  | 41,7467 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 3,54492 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ФЕР10-01-039-03** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** | | | **100 м2** | **0,4578** | **1** | **0,4578** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | | | чел.-ч | 115 | 1,15 | 60,54405 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 115 | 1,15 | 60,54405 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 4,07 | 1,25 | 2,3290575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ФССЦ-11.1.01.10-0001** | **Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм** | | | **м** | **157,32** | **1** | **157,32** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **ФССЦ-11.2.02.01-0035** | **Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня** | | | **м2** | **45,8** | **1** | **45,8** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **ФССЦ-01.7.04.07-0003** | **Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных** | | | **компл** | **26** | **1** | **26** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **ФССЦ-14.5.01.10-0003** | **Пена монтажная** | | | **л** | **14,84** | **1** | **14,84** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **ФЕРр62-29-2** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза** | | | **100 м2** | **0,04** | **1** | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | | | чел.-ч | 18,2 |  | 0,728 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 18,2 |  | 0,728 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **ФССЦ-14.4.04.08-0004** | **Эмаль ПФ-115** | | | **кг** | **0,64** | **1** | **0,64** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Проемы** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 2. Потолок** | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | **ФЕРр61-26-1** | **Перетирка штукатурки: внутренних помещений** | | | **100 м2** | **0,24** | **1** | **0,24** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | | | чел.-ч | 24,2 |  | 5,808 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 24,2 |  | 5,808 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | | | **100 м2** | **0,53** | **1** | **0,53** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 5,68 | 1,15 | 3,46196 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,68 | 1,15 | 3,46196 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,01325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **5,46** | **1** | **5,46** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **ФЕРр62-17-5** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | | | **100 м2** | **0,53** | **1** | **0,53** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | | | чел.-ч | 34,1 |  | 18,073 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 34,1 |  | 18,073 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **ФССЦ-14.3.02.01-0224** | **Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25** | | | **т** | **0,035** | **1** | **0,035** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **ФЕРр63-14-1** | **Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса** | | | **100 м2** | **2,35** | **1** | **2,35** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 207,88 |  | 488,518 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 207,88 |  | 488,518 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0235 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **ФССЦ-01.6.04.02-0001** | **Панели потолочные декоративные** | | | **м2** | **242,05** | **1** | **242,05** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **ФЕР15-01-047-15** | **Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля** | | | **100 м2** | **0,65** | **1** | **0,65** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | | | чел.-ч | 102,46 | 1,15 | 76,58885 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 102,46 | 1,15 | 76,58885 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 5,34 | 1,25 | 4,33875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Потолок** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 3. Стены** | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | **ФЕРр63-7-5** | **Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток** | | | **100 м2** | **0,07** | **1** | **0,07** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | | | чел.-ч | 74,3 |  | 5,201 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 74,3 |  | 5,201 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,35 |  | 0,0245 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **ФЕРр61-2-7** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **100 м2** | **1,08** | **1** | **1,08** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | | | чел.-ч | 226,6 |  | 244,728 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 226,6 |  | 244,728 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,67 |  | 0,7236 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **ФЕРр61-7-1** | **Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных** | | | **100 м2** | **0,12** | **1** | **0,12** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | | | чел.-ч | 383,06 |  | 45,9672 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 383,06 |  | 45,9672 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,16 |  | 0,1392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **ФЕРр61-1-9** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен** | | | **100 м2** | **0,422** | **1** | **0,422** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | | | чел.-ч | 35,83 |  | 15,12026 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 35,83 |  | 15,12026 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,94 |  | 0,39668 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **ФССЦ-04.3.02.05-0004** | **Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50** | | | **т** | **0,363** | **1** | **0,363** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **4,346** | **1** | **4,346** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **ФЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | | | **100 м2** | **4,42** | **1** | **4,42** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 4,65 | 1,15 | 23,63595 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,65 | 1,15 | 23,63595 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,1105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **91,152** | **1** | **91,152** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **ФЕР15-02-019-03** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен** | | | **100 м2** | **9,545** | **1** | **9,545** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 356,6346075 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 356,6346075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 11,0960625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **ФЕР15-02-019-07** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03( до 2мм)** | | | **100 м2** | **-9,545** | **1** | **-9,545** |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 3,1 | 9,2 | -272,2234 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,1 | 9,2 | -272,2234 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,09 | 10 | -8,5905 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **ФССЦ-14.5.11.03-1010** | **Шпатлевка финишная гипсовая** | | | **кг** | **1622,65** | **1** | **1622,65** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **41** | **1** | **41** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **ФЕРр63-6-2** | **Смена обоев: улучшенных** | | | **100 м2** | **3,08** | **1** | **3,08** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | | | чел.-ч | 54,73 |  | 168,5684 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 54,73 |  | 168,5684 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,616 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **ФССЦ-01.6.02.02-0008** | **Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя** | | | **10 м2** | **34,496** | **1** | **34,496** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **ФЕР15-06-008-01** | **Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой** | | | **100 м2** | **5,93** | **1** | **5,93** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 6,46 | 1,15 | 44,05397 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,46 | 1,15 | 44,05397 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,14825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **ФССЦ-14.3.02.01-0016** | **Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR** | | | **кг** | **101,41** | **1** | **101,41** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **ФЕР15-06-008-02** | **Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой** | | | **100 м2** | **5,93** | **1** | **5,93** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 3,14 | 1,15 | 21,41323 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,14 | 1,15 | 21,41323 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,074125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** | **ФССЦ-14.3.02.01-0016** | **Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR** | | | **кг** | **75,32** | **1** | **75,32** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **ФЕР15-04-007-03** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** | **3,43** | **1** | **3,43** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | | | чел.-ч | 32,73 | 1,15 | 129,103485 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 32,73 | 1,15 | 129,103485 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,11 | 1,25 | 0,471625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **ФССЦ-14.3.02.01-0016** | **Краска акриловая: ALLFASIL, ALLIGATOR** | | | **кг** | **102,9** | **1** | **102,9** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **ФССЦ-14.4.01.02-0012** | **Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** | | | **кг** | **68,6** | **1** | **68,6** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **ФЕРр62-7-5** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | | | **100 м2** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | | | чел.-ч | 51,19 |  | 51,19 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 51,19 |  | 51,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | **ФССЦ-14.4.04.08-0004** | **Эмаль ПФ-115** | | | **кг** | **21,1** | **1** | **21,1** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Малярные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **ФЕР15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону** | | | **100 м2** | **0,07** | **1** | **0,07** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 115,26 | 1,15 | 9,27843 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 115,26 | 1,15 | 9,27843 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,65 | 1,25 | 0,144375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** | **ФССЦ-04.3.02.09-0101** | **Затирка «Боларс» (разной цветности)** | | | **т** | **0,004** | **1** | **0,004** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **47** | **ФССЦ-06.2.01.02-0012** | **Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала** | | | **м2** | **7** | **1** | **7** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **ФССЦ-14.1.06.02-0011** | **Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"** | | | **т** | **0,026** | **1** | **0,026** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 Стены** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 4. Полы** | | | | | | | | | | | | | |
| **49** | **ФЕРр57-2-8** | **Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит** | | | **100 м2** | **0,22** | **1** | **0,22** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | | | чел.-ч | 78,74 |  | 17,3228 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 78,74 |  | 17,3228 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,79 |  | 0,1738 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **ФЕР11-01-011-01** | **Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | | **100 м2** | **0,2** | **1** | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | | | чел.-ч | 35,6 | 0,8 | 5,696 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 35,6 | 0,8 | 5,696 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,27 | 0,8 | 0,2032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | | **100 м2** | **0,22** | **1** | **0,22** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | | | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 9,0068 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 9,0068 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,34925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **ФССЦ-04.3.01.09-0014** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М100** | | | **м3** | **0,4484** | **1** | **0,4484** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01( до 40мм)** | | | **100 м2** | **0,22** | **1** | **0,22** |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | | | чел.-ч | 0,44 | 4,6 | 0,44528 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,44 | 4,6 | 0,44528 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,21 | 5 | 0,231 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **ФССЦ-04.3.01.09-0014** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М100** | | | **м3** | **0,4488** | **1** | **0,4488** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **ФЕР11-01-047-01** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см** | | | **100 м2** | **0,22** | **1** | **0,22** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | | | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 78,53626 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 310,42 | 1,15 | 78,53626 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,73 | 1,25 | 0,47575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** | **2,27** | **1** | **2,27** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **57** | **ФССЦ-14.1.06.02-0011** | **Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"** | | | **т** | **0,264** | **1** | **0,264** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **58** | **ТЦ\_06.2.02.01\_11\_4345461063\_18.05.2023\_02** | **Плитка керамогранит "Керамин Монреаль - 1", размер 50 х 50 см., матовый, противоскользящий. RAL 7035** | | | **м2** | **22,44** | **1** | **22,44** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=3000/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | | | **100 м** | **2,5** | **1** | **2,5** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 3,77 |  | 9,425 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,77 |  | 9,425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **ФЕРр57-2-1** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | | | **100 м2** | **2,12** | **1** | **2,12** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 11,39 |  | 24,1468 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,39 |  | 24,1468 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,13 |  | 0,2756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **ФЕР11-01-036-01** | **Устройство покрытий: из линолеума на клее** | | | **100 м2** | **2,12** | **1** | **2,12** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | | | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 93,1316 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 93,1316 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 2,2525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **ФССЦ-01.6.03.04-0093** | **Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)** | | | **м2** | **216,24** | **1** | **216,24** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **ФССЦ-14.1.02.03-0002** | **Клей ПВА** | | | **кг** | **106** | **1** | **106** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **ФЕР11-01-049-01** | **Укладка металлического накладного профиля (порога)** | | | **100 м** | **0,36** | **1** | **0,36** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 16,64 | 1,15 | 6,88896 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,64 | 1,15 | 6,88896 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **ФССЦ-09.2.03.02-0011** | **Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 10 мм** | | | **м** | **37,8** | **1** | **37,8** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **ФЕР11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих** | | | **100 м** | **2,21** | **1** | **2,21** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 16,97722 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 16,97722 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,1105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** | **Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом** | | | **м** | **223,21** | **1** | **223,21** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Полы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **68** | **ФЕРр57-6-5** | **Острожка и циклевка паркетных полов** | | | **100 м2** | **0,27** | **1** | **0,27** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 47,5 |  | 12,825 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 47,5 |  | 12,825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **ФЕРр57-6-12** | **Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом** | | | **100 м2** | **0,27** | **1** | **0,27** |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 8,72 |  | 2,3544 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 8,72 |  | 2,3544 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **70** | **ФЕР15-07-003-01** | **Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные** | | | **100 м2** | **0,27** | **1** | **0,27** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 3,18 | 1,15 | 0,98739 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,18 | 1,15 | 0,98739 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,016875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **ФССЦ-14.4.01.02-0012** | **Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** | | | **кг** | **2,8** | **1** | **2,8** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **ФЕР15-04-029-02** | **Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** | | | **100 м2** | **0,27** | **1** | **0,27** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 11,2 | 1,15 | 3,4776 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,2 | 1,15 | 3,4776 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0135 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **ФССЦ-14.4.03.16-0003** | **Лак ЭП-730** | | | **т** | **0,0055** | **1** | **0,0055** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **74** | **ФЕР11-01-011-03** | **Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм** | | | **100 м2** | **0,14** | **1** | **0,14** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 36,6 | 1,15 | 5,8926 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 36,6 | 1,15 | 5,8926 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,22225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **75** | **ФЕР11-01-011-04** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03( до 100мм)** | | | **100 м2** | **0,14** | **1** | **0,14** |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 0,44 | 18,4 | 1,13344 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,44 | 18,4 | 1,13344 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,21 | 20 | 0,588 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **ФЕР06-15-001-09** | **Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 10** | | | **100 м3** | **0,01428** | **1** | **0,01428** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 267 |  | 3,81276 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 267 |  | 3,81276 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 36,4 |  | 0,519792 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-108.0-2 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | | | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | | | % | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **77** | **ФССЦ-04.3.02.11-0016** | **Смеси сухие цементные (пескобетон), класс B15 (M200) расход 1500кг на 1м3** | | | **т** | **2,142** | **1** | **2,142** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 4 Полы** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 5. Сантехнические работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **78** | **ФЕРр65-6-19** | **Смена: раковин** | | | **100 шт** | **0,04** | **1** | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 191,3 |  | 7,652 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 191,3 |  | 7,652 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,4 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **79** | **ФССЦ-18.2.01.05-0113** | **Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 600х500х150 мм** | | | **компл** | **4** | **1** | **4** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **80** | **ФЕР10-01-059-01** | **Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.** | | | **100 шт** | **0,04** | **1** | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | | | чел.-ч | 67,7 | 1,15 | 3,1142 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 67,7 | 1,15 | 3,1142 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 4,2 | 1,25 | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-010.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | | | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **ФССЦ-18.2.06.12-0021** | **Пьедесталы под умывальники прямоугольные** | | | **шт** | **4** | **1** | **4** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **ФЕРр65-5-7** | **Смена смесителей: без душевой сетки** | | | **100 шт** | **0,04** | **1** | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 145,23 |  | 5,8092 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 145,23 |  | 5,8092 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,09 |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **ФССЦ-18.1.10.10-0044** | **Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором** | | | **компл** | **4** | **1** | **4** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **84** | **ФЕРр65-6-14** | **Смена: унитазов** | | | **100 шт** | **0,02** | **1** | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 354,7 |  | 7,094 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 354,7 |  | 7,094 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,8 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **85** | **ФССЦ-18.2.01.06-0001** | **Унитаз-компакт «Комфорт»** | | | **компл** | **2** | **1** | **2** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **86** | **ФЕРр65-6-10** | **Смена: гибких подводок** | | | **100 шт** | **0,1** | **1** | **0,1** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 47,2 |  | 4,72 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 47,2 |  | 4,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **87** | **ФССЦ-18.2.06.08-0013** | **Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм** | | | **10 шт** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отопление** | | | | | | | | | | | | | |
| **88** | **ФЕРр65-19-1** | **Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг** | | | **100 шт** | **0,02** | **1** | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | | | чел.-ч | 110 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 110 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,24 |  | 0,0448 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **89** | **ФЕРр65-15-1** | **Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм** | | | **100 м** | **0,12** | **1** | **0,12** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 81,2 |  | 9,744 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 81,2 |  | 9,744 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **90** | **ФССЦ-18.5.13.01-0001** | **Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм** | | | **м** | **12,84** | **1** | **12,84** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **91** | **ФЕРр65-16-1** | **Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм** | | | **100 шт** | **0,12** | **1** | **0,12** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | | | чел.-ч | 28,7 |  | 3,444 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 28,7 |  | 3,444 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.2-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **92** | **ФССЦ-23.8.03.06-0001** | **Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 15 мм** | | | **шт** | **12** | **1** | **12** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **93** | **ФЕР24-01-033-01** | **Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм** | | | **шт** | **12** | **1** | **12** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | | | чел.-ч | 0,84 | 1,15 | 11,592 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 0,84 | 1,15 | 11,592 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **94** | **ФССЦ-18.1.09.06-1020** | **Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/в** | | | **шт** | **12** | **1** | **12** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **95** | **ФЕР18-03-001-01** | **Установка радиаторов: чугунных** | | | **100 кВт** | **0,06** | **1** | **0,06** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | | | чел.-ч | 68,2 | 1,15 | 4,7058 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 68,2 | 1,15 | 4,7058 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 6,06 | 1,25 | 0,4545 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-016.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 127 | 0,9 | 114,3 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **96** | **ТЦ\_102\_11\_0000000000\_00.00.0000\_02** | **Радиатор чугунный Нова-500, 10 секций** | | | **шт** | **4** | **1** | **4** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **97** | **ФЕРр65-14-1** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм** | | | **100 м** | **0,21** | **1** | **0,21** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 37,8 |  | 7,938 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 37,8 |  | 7,938 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **98** | **ФЕР16-02-001-04** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм** | | | **100 м** | **0,45** | **1** | **0,45** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | | | чел.-ч | 29,7 | 1,15 | 15,36975 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 29,7 | 1,15 | 15,36975 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,5 | 1,25 | 0,28125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-016.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 127 | 0,9 | 114,3 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **99** | **ФССЦ-18.5.13.01-0004** | **Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм** | | | **м** | **45** | **1** | **45** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | |
| **100** | **ФЕРр65-2-2** | **Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм** | | | **100 м** | **0,18** | **1** | **0,18** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | | | чел.-ч | 85,3 |  | 15,354 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 85,3 |  | 15,354 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,32 |  | 0,0576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **101** | **ФЕР16-04-004-02** | **Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм** | | | **100 м** | **0,18** | **1** | **0,18** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | | | чел.-ч | 55,83 | 1,15 | 11,55681 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 55,83 | 1,15 | 11,55681 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,46 | 1,25 | 0,1035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-016.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 127 | 0,9 | 114,3 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **102** | **ФССЦ-24.3.02.02-0004** | **Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм** | | | **м** | **18** | **1** | **18** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **103** | **ФССЦ-24.3.05.08-0202** | **Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм** | | | **шт** | **5** | **1** | **5** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **104** | **ТЦ\_24.1.02.01\_11\_4345461063\_30.08.2022\_02** | **Переход чугун-пластик Ду110 без манжет** | | | **шт** | **2** | **1** | **2** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=73/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **105** | **ФЕР17-01-010-01** | **Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами** | | | **100 шт** | **0,01** | **1** | **0,01** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | | | чел.-ч | 21,63 | 1,15 | 0,248745 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 21,63 | 1,15 | 0,248745 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 | 1,25 | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-016.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 127 | 0,9 | 114,3 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **106** | **ФССЦ-07.2.06.02-0001** | **Ревизионный люк 20х20 см** | | | **шт** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 5 Сантехнические работы** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 6. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **107** | **ФЕРр69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | | **т** | **7,0517** | **1** | **7,0517** |  |  |  |  |  |
|  | 1-1-0 | Затраты труда рабочих (ср 1) | | | чел.-ч | 1,03 |  | 7,263251 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 7,263251 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **108** | **ФССЦпг-01-01-01-021** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах** | | | **1 т груза** | **7,0517** | **1** | **7,0517** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **109** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** | **3,9425** | **1** | **3,9425** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **110** | **ФССЦпг-03-01-01-015** | **Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км** | | | **1 т груза** | **10,9942** | **1** | **10,9942** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 6 Прочие работы** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | |  |  |  |

Приложение №2.4

к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано:    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |  |  | Утверждаю:  Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Н. Борисова /  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04. ЛС ПРОВЕРКА Электрика | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | | (01.01.2000) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость** | |  |  | тыс.руб. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** |  |  | тыс.руб. | | Средства на оплату труда рабочих | | |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** |  |  | тыс.руб. | | Нормативные затраты труда рабочих | | |  |  |  | | чел.час. |
|  | **оборудования** |  |  | тыс.руб. | | Нормативные затраты труда машинистов | | |  |  |  | | чел.час. |
|  | **прочих затрат** |  |  | тыс.руб. | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр67-4-3** | **Демонтаж: светильников с лампами накаливания** | | | **100 шт** | **0,32** | **1** | **0,32** |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 6,32 |  | 2,0224 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,32 |  | 2,0224 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ФЕРр67-1-1** | **Демонтаж: скрытой электропроводки** | | | **100 м** | **10,56** | **1** | **10,56** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1056 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | | | чел.-ч | 2,54 |  | 26,8224 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,54 |  | 26,8224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ФЕРм08-02-390-02** | **Короба пластмассовые: шириной до 63 мм(демонтаж)** | | | **100 м** | **2,7** | **1** | **2,7** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | | | чел.-ч | 18,39 | 0,3 | 14,8959 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 18,39 | 0,3 | 14,8959 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,0081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел 2. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **ФЕРм08-03-594-17** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4** | | | **100 шт** | **0,32** | **1** | **0,32** |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | | | чел.-ч | 131,2 |  | 41,984 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 131,2 |  | 41,984 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,98 |  | 0,6336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ФССЦ-20.3.03.04-0041** | **Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек), типа ЛВО 13-4х18-711/7(Светильник светодиодный ДВО/ДПО 36Вт 6500К 595\*595\*20 призма 3000Лм IP20(ДВО 6560))** | | | **шт** | **32** | **1** | **32** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ФЕРм08-03-573-04** | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм** | | | **шт** | **6** | **1** | **6** |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | | | чел.-ч | 2,06 |  | 12,36 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,06 |  | 12,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,31 |  | 1,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ФССЦ-20.4.04.02-0047** | **Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком, размер 520х310х120 мм** | | | **шт** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ФССЦ-20.4.04.02-0045** | **Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком, размер 395х310х120 мм** | | | **шт** | **2** | **1** | **2** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=1+1 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **ФССЦ-20.4.04.02-0044** | **Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М, IP31, размер 265х440х120 мм** | | | **шт** | **3** | **1** | **3** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=1+1+1 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **ФЕРм08-03-575-01** | **Прибор или аппарат** | | | **шт** | **91** | **1** | **91** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17+51+13+2+1+5+1+1 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | | | чел.-ч | 1,03 |  | 93,73 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 93,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0073** | **Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 10А** | | | **шт** | **17** | **1** | **17** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0074** | **Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 16А** | | | **шт** | **51** | **1** | **51** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=14+1+3+3+3+3+4+5+6+9 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0075** | **Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 25А** | | | **шт** | **13** | **1** | **13** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=2+3+2+3+3 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0091** | **Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 25А** | | | **шт** | **2** | **1** | **2** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0094** | **Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 50А** | | | **шт** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0093** | **Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 40А** | | | **шт** | **5** | **1** | **5** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0092** | **Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 32А** | | | **шт** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0076** | **Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 32А** | | | **шт** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **ФЕРм08-03-591-04** | **Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке** | | | **100 шт** | **0,21** | **1** | **0,21** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | | | чел.-ч | 35,13 |  | 7,3773 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 35,13 |  | 7,3773 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **ФССЦ-20.4.01.01-0014** | **Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый** | | | **10 шт** | **2,1** | **1** | **2,1** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **ФЕРм08-03-591-01** | **Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке** | | | **100 шт** | **0,31** | **1** | **0,31** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=31 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | | | чел.-ч | 31,6 |  | 9,796 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 31,6 |  | 9,796 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0155 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **ФССЦ-20.4.01.01-0044** | **Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-051, цвет белый** | | | **10 шт** | **3,1** | **1** | **3,1** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **ФЕРм08-03-591-11** | **Розетка штепсельная: трехполюсная** | | | **100 шт** | **0,86** | **1** | **0,86** |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | | | чел.-ч | 58,73 |  | 50,5078 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 58,73 |  | 50,5078 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,16 |  | 0,1376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **ФССЦ-20.4.03.05-0004** | **Розетка открытой проводки с заземлением** | | | **100 шт** | **0,86** | **1** | **0,86** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кабели и провода** | | | | | | | | | | | | | |
| **25** | **ФЕРм08-02-409-09** | **Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола** | | | **100 м** | **4,88** | **1** | **4,88** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=488 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | | | чел.-ч | 15,2 |  | 74,176 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15,2 |  | 74,176 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **ФССЦ-20.2.12.03-0011** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм** | | | **м** | **488** | **1** | **488** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **ФЕРм08-02-412-02** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2** | | | **100 м** | **4,88** | **1** | **4,88** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=488 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | | | чел.-ч | 5,39 |  | 26,3032 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,39 |  | 26,3032 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,1952 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **ФССЦ-21.1.06.09-0099** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660** | | | **1000 м** | **0,488** | **1** | **0,488** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=488 / 1000 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **ФЕРм08-02-390-03** | **Короба пластмассовые: шириной до 120 мм** | | | **100 м** | **5,98** | **1** | **5,98** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | | | чел.-ч | 20,33 |  | 121,5734 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 20,33 |  | 121,5734 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0598 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **ФССЦ-20.2.05.04-0033** | **Кабель-канал (короб) 100х40 мм** | | | **м** | **598** | **1** | **598** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **ФЕРм08-02-390-01** | **Короба пластмассовые: шириной до 40 мм** | | | **100 м** | **0,86** | **1** | **0,86** |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | | | чел.-ч | 16,29 |  | 14,0094 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,29 |  | 14,0094 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0086 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **ФССЦ-20.2.05.04-0024** | **Кабель-канал (короб) 20х10 мм** | | | **м** | **86** | **1** | **86** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **ФЕРм08-02-399-02** | **Провод в коробах, сечением: до 35 мм2** | | | **100 м** | **18,71** | **1** | **18,71** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1871 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | | | чел.-ч | 3,76 |  | 70,3496 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,76 |  | 70,3496 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,3742 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **ФССЦ-21.1.06.09-0100** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660** | | | **1000 м** | **1,871** | **1** | **1,871** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=1871 / 1000 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **ТЦ\_14.2.02.12\_11\_0000000000\_22.03.2024\_02** | **Огнестойкая монтажная пена RUSH FIRESTOP FLEX 65** | | | **шт** | **10** | **1** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Монтажные работы** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **Итого** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | |  |  |  |

Приложение №3

к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. | Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Н. Борисова /  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**ГРАФИК**

**выполнения работ по ремонту системы электроснабжения и текущего ремонта помещений Интинского филиала, расположенного по адресу: г. Инта, ул. Кирова, д. 36а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа** | **График выполнения (2024 г.)** | | | |
| 01.07.2024 – 01.08.2024 | 02.08.2024 - 02.09.2024 | 03.09.2024 - 01.10.2024 | 01.07.2024 - 01.10.2024 |
| 1 | Ремонт ОПиОК 1-й ЭТАП |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт БЭК – офиса 2-й ЭТАП |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт БЭК – офиса 3-й ЭТАП |  |  |  |  |
| 4 | Электромонтажные работы  4-й ЭТАП |  |  |  |  |

Приложение №4

к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

**ФОРМА**

**Информация о цепочке собственников (бенефициарах)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрагента:** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ИНН | | | ОГРН | | | Фамилия, имя, отчество руководителя | | | | | | | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| **Информация о цепочке собственников контрагента, включая конечных бенефициаров** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | ИНН | | | ОГРН | | | Наименование/ФИО | | Адрес места нахождения /  регистрации | | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | | | **Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты**) |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |

Подпись уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:** | **Заказчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.  м.п. | **АО «Коми энергосбытовая компания»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.Н. Борисова /  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.  м.п. |

Приложение №5

к договору №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

**СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

(для закупок только среди контрагентов – СМСП)

**Акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»** (сокращенное наименование: АО «Коми энергосбытовая компания»), именуемое в дальнейшем «Бенефициар», в лице Генерального директора Борисовой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (сокращенное наименование: \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_»), именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение об обеспечении исполнения обязательств (далее – «Соглашение») по договору подряда №110-РЕМ-135/2024 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению, что в счет Договорной цены Принципал обязуется предоставить Бенефициару следующее обеспечение исполнения обязательств по Договору[[1]](#footnote-1):
2. Гарантийное удержание;
3. Независимая гарантия должного исполнения условий Договора;
4. Обеспечительный платеж;

именуемые совместно и/или по отдельности «Обеспечение»/«Обеспечение исполнения обязательств».

1. **Раздел - Общие положения**
2. ***Статья - Обеспечиваемые обязательства.*** 
   1. Обеспечиваемыми обязательствами по настоящему Соглашению являются обязательства Принципала, возникшие на момент заключения настоящего Соглашения и возникающие в будущем, как прямо предусмотренные Договором, так и непосредственно вытекающие из Договора, в том числе, но не ограничиваясь:
3. обязательства по выполнению Работ и достижению Результата работ в срок;
4. обязательства по выполнению Работ, отвечающих требованиям Договора по качеству;
5. обязательства по устранению Недостатков в случае их выявления;
6. обязательства по предоставлению в сроки, предусмотренные Договором *Технической, Разрешительной и Эксплуатационной документации / Технических условий*;
7. обязательства по предоставлению, продлению, переоформлению Обеспечения, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;
8. обязательства по оплате неустойки, пени, штрафа, возмещению убытков или компенсации расходов Бенефициара и/или иных сумм в связи с заключением, исполнением прекращением Договора;
9. обязательства по оплате любых сумм в связи с расторжением Договора;
10. обязательства по оплате любых сумм в связи с признанием Договора недействительным или незаключенным;
11. обязательства по оплате любых сумм, которые Принципал обязан оплатить Бенефициару в соответствии с условиями Договора и/или Соглашения;
12. иных обязательств Принципала, в том числе тех, за которые Договором предусмотрена ответственность.
    1. При недействительности/незаключенности Договора обеспеченными считаются в т.ч. обязательства, связанные с последствиями такой недействительности/незаключенности, в том числе по возврату имущества/денежных средств (в т.ч. авансового платежа), полученного Принципалом по Договору и/или возмещению убытков Бенефициара, возникших в связи с недействительностью/незаключенностью Договора.
    2. Прекращение или изменение Договора (обеспечиваемого обязательства) не влечет прекращение настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением либо императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации.
    3. В случае утраты или прекращения Обеспечения, предоставленного Принципалом в соответствии с настоящим Соглашением по любым основаниям, последний обязуется, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента утраты или прекращения Обеспечения, заменить или представить новое Обеспечение, удовлетворяющее Бенефициара, в объеме утраченного или прекращенного Обеспечения.
    4. Порядок и условия предоставления Принципалом обеспечения исполнения обязательств установлены в настоящем Соглашении.
    5. Нарушение Подрядчиком обязательства по предоставлению Обеспечения либо внесению суммы увеличения Обеспечения более чем на 10 (десять) дней является Существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика, в результате которого у Заказчика возникает право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части.
13. **Раздел - Специальные положения**
14. ***[[2]](#footnote-2)Статья*** *–* ***Гарантийное удержание*** 
    1. Гарантийное удержание является способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала. Гарантийное удержание в размере 5% (пять процентов) от Договорной ценыудерживается Бенефициаром самостоятельно из платежей, причитающихся Принципалу, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
    2. Бенефициар производит выплату Гарантийного удержания в сроки и на условиях, определенных Договором, с учетом положений п.3.7 Соглашения.
    3. Во избежание сомнений, Стороны особо отмечают, что Гарантийное удержание не является удержанием в смысле ст.359 ГК РФ, на сумму Гарантийного удержания не начисляются проценты, в том числе и проценты за пользование чужими денежными средствами и/или проценты на основании ст. 317.1 ГК РФ.
    4. Гарантийное удержание обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Договору, указанных в п.2.1. настоящего Соглашения.
    5. Основанием для обращения взыскания на Гарантийное удержание полностью или в части является нарушение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по Договору, указанных в п.2.1. настоящего Соглашения. Обращение взыскания на Гарантийное удержание осуществляется путем направления Бенефициаром в адрес Принципала соответствующего уведомления об удержании.
    6. Сумма Гарантийного удержания уменьшается Бенефициаром на указанную в соответствующем уведомлении Бенефициара (п.3.5 Соглашения) сумму, удерживаемую в счет исполнения и/или в связи с нарушением Принципалом обеспечиваемых обязательств. Порядок и сроки прекращения надлежащим исполнением обеспечиваемых обязательств Принципала регулируются Общими условиями к Договору.
    7. Стороны особо отмечают, что Гарантийное удержание подлежит выплате Принципалу в размере разницы между суммой Гарантийного удержания и суммами, удержанными Бенефициаром в счет исполнения и/или в связи с нарушением обеспечиваемых обязательств.
15. ***[[3]](#footnote-3)Статья - Независимая гарантия***
    1. Принципал обязуется предоставить Бенефициару безусловную и безотзывную Независимую гарантию должного исполнения условий Договора.
    2. Принципал обязуется предоставить Бенефициару Независимую гарантию, отвечающую следующим требованиям:
16. Независимая гарантия должна отвечать требованиям, указанным в настоящем Соглашении и быть выдана согласованным с Бенефициаром Гарантом из Перечня гарантов, указанных в Приложении В к настоящему Соглашению;
17. Независимая гарантия должна быть выдана в соответствии с формой, приведенной в Приложении А к настоящему Соглашению;
18. Независимая гарантия должна вступить в силу с даты выдачи Гарантом;
19. должна быть выдана на сумму, составляющую *5% (пять процентов) от Договорной цены*;
20. должна быть передана Принципалом Бенефициару в течение 20 (двадцати) рабочихдней с даты заключения Договора;
21. должна действовать до:

*даты подписания Сторонами*:

* итогового акта, фиксирующего приемку Результата работ по Договору,

**плюс не менее чем 90 (девяносто) дней.**

* 1. Независимая гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по Договору, указанных в п.2.1. настоящего Соглашения.
  2. Бенефициар имеет право заявить требование о выплате суммы или ее части по Независимой гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по Договору, в случае нарушения Принципалом любого из обязательств по Договору, указанных в п.2.1. Соглашения.
  3. Принципал обязуется в установленном законодательством порядке переоформить предоставленную по Договору Независимую гарантию (путем выдачи новой Независимой гарантии, либо путем внесения изменений в выданную Независимую гарантию) в следующих случаях:
     1. истечения срока действия выданной Независимой гарантии до наступления соответствующего события, указанного в пп. f) п.4.2. Соглашения, с которым связан срок действия Независимой гарантии (независимо от того, изменились ли сроки исполнения обязательств по Договору по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон). Принципал обязан переоформить Независимую гарантию не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты ее истечения, на новый срок, соответствующий требованиям к срокам действия переоформляемой Независимой гарантии, указанным в пп. f) п.4.2. Соглашения.
     2. увеличения суммы авансовых платежей и/или увеличения Договорной цены, от которых исчисляется размер переоформляемой Независимой гарантии. Принципал обязан переоформить Независимую гарантию в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
     3. ухудшения финансового состояния Гаранта (уменьшения чистых активов гаранта более чем на 25% (двадцать пять процентов) по сравнению с показателями на дату заключения настоящего Соглашения) или наступления любого из следующих событий: а) подачи в отношении Гаранта заявления о признании Гаранта несостоятельным (банкротом), б) принятия уполномоченным органом Гаранта решения о ликвидации и/или реорганизации Гаранта и/или изменения его местонахождения, в) принятия уполномоченным органом решения об отзыве/приостановлении действия лицензии Гаранта на осуществление банковской деятельности (в отношении кредитных организаций); г) ограничения правоспособности Гаранта; д) иных событий дающих Бенефициару основания полагать об ухудшении качества обеспечения выданного Гарантом. Принципал обязан переоформить Независимую гарантию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события.
  4. В случае нарушения Принципалом сроков:

1. передачи Бенефициару Независимой гарантии, установленных в п.4.2. настоящего Соглашения, Принципал в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления письменного требования Бенефициара обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,2% (две десятых процента) от суммы подлежащей предоставлению Независимой гарантии за каждый день просрочки;
2. переоформления Независимой гарантии, предусмотренных п. 4.5.1-4.5.3 настоящего Соглашения, Принципал в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления письменного требования Бенефициара обязан уплатить последнему штраф в размере 100% (сто процентов) от суммы имеющейся Независимой гарантии, подлежащей переоформлению.
   1. Приложения к Соглашению:

Приложение А – Форма независимой гарантии.

Приложение В – Перечень согласованных Гарантов.

1. ***[[4]](#footnote-4)Статья - Обеспечительный платеж***
   1. Принципал обязуется перечислить Бенефициару Обеспечительный платеж в размере *5% (пять процентов) от Договорной цены*в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
   2. Обязательства Принципала по внесению Обеспечительного платежа исполняются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара.

Стороны пришли к соглашению, что будущие обязательства Принципала по дополнительному внесению суммы Обеспечительного платежа в соответствии с п.5.7. настоящей статьи могут быть прекращены путем одностороннего удержания Бенефициаром из будущих встречных обязательств Бенефициара по оплате любых платежей по Договору в адрес Принципала. Удержание производится на основании одностороннего уведомления Бенефициара в адрес Принципала.

* 1. Во избежание сомнений, Стороны особо отмечают, что сумма Обеспечительного платежа не является удержанием в смысле ст. 359 ГК РФ, в связи с чем на указанную сумму не начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами или проценты на основании ст. 317.1 ГК РФ.
  2. Обеспечительный платеж обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по Договору, как это определено в п.2.1. настоящего Соглашения.
  3. Основанием для обращения взыскания на Обеспечительный платеж полностью или в части является нарушение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по Договору, указанных в п.2.1. настоящего Соглашения. Обращение взыскания на Обеспечительный платеж осуществляется путем направления Бенефициаром в адрес Принципала соответствующего уведомления об удержании.
  4. Сумма Обеспечительного платежа уменьшается Бенефициаром на указанную в соответствующем уведомлении Бенефициара (п.5.5 Соглашения) сумму, удерживаемую в счет исполнения и/или в связи с нарушением Принципалом обеспечиваемых обязательств. С момента получения Принципалом такого письменного уведомления от Бенефициара, соответствующее обязательство Принципала перед Бенефициаром является прекращенным исполнением, а сумма Обеспечительного платежа уменьшенной на соответствующую сумму.
  5. Принципал обязан дополнительно внести Обеспечительный платеж в размере, указанном ниже, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления следующих обстоятельств:
     1. в случае обращения Бенефициаром взыскания на Обеспечительный платеж полностью или в части путем удержания из суммы Обеспечительного платежа денежных средств в счет исполнения обеспечиваемых обязательств - в размере, необходимом для восполнения Обеспечительного платежа до размера, установленного в п.5.1. Соглашения (т.е. в размере удержанных сумм);
     2. в случае увеличения суммы *авансовых платежей и/или Договорной цены*, от которых исчисляется размер Обеспечительного платежа согласно п.5.1. Соглашения, на основании соответствующего дополнительного соглашения к Договору исходя из отношения Обеспечительного платежа к сумме *авансовых платежей/ Договорной цене*, указанного в п.5.1. Соглашения.
  6. Обеспечительный платеж подлежит возврату Бенефициаром в адрес Принципала:

в течение **60 (шестидесяти) дней** после *подписания Сторонами*:

• итогового акта, фиксирующего приемку Результата работ по Договору*.*

* 1. Если иное не предусмотрено Договором, Обеспечительный платеж возвращается при условии предоставления Принципалом следующих документов:
* указанного в п. 5.8 Соглашения документа, подписанного Сторонами;
* счёта на оплату.
  1. Стороны особо отмечают, что Обеспечительный платеж подлежит возврату Принципалу в размере разницы между суммой внесенного Принципалом Обеспечительного платежа, включая дополнительные Обеспечительные платежи (пункт 5.7. Соглашения), и суммами, удержанными Бенефициаром в счет исполнения/в связи с нарушением Принципалом обеспечиваемых обязательств.
  2. В случае нарушения сроков перечисления Обеспечительного платежа, указанных в п.5.1 Соглашения, и/или дополнительного внесения Обеспечительного платежа, указанных в п.5.7. Соглашения, Принципал в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления письменного требования Бенефициара обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,2% от суммы невнесенного Обеспечительного платежа за каждый день просрочки.

1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора и Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и Договору.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Принципал**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **Бенефициар**  **АО «Коми энергосбытовая компания»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Борисова Е.Н. / |

Приложение №А

к Соглашению об обеспечении исполнения обязательств

к договору подряда №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

**ФОРМА НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ**

**Бенефициар: Акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»** (ОГРН 106 110 103 9779)

*Адрес: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70.*

***Дата выдачи гарантии “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года***

***Сумма Гарантии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (****цифрами и прописью****) рублей***

**[[5]](#footnote-5)Независимая гарантия №\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Согласно условиям договора подряда № 110-РЕМ-135/2024 от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее по тексту «Договор»), заключенного между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ОГРН\_\_\_, место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (далее по тексту «Принципал») и АО «Коми энергосбытовая компания» ИНН/КПП 1101301856/785150001 (ОГРН 106 110 103 9779, место нахождения: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70) (далее по тексту «Бенефициар»), требуется независимая гарантия *в качестве обеспечения* *должного исполнения Принципалом своих обязательств по Договору* *в размере* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(цифрами и прописью*), (далее по тексту «Гарантия»).
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[6]](#footnote-6), ОГРН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, к/с №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, генеральная лицензия Банка России № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[7]](#footnote-7), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-8), по просьбе Принципала дает в пользу Бенефициара следующее обязательство:

Гарант настоящим безотзывно и безусловно обязуется, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснования требования, выплатить Бенефициару любую сумму, не превышающую (либо суммы в совокупности не превышающие) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*сумма цифрами и прописью*)[[9]](#footnote-9) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Гарантией.

1. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь[[10]](#footnote-10):

* обязательства по выполнению Работ и достижению Результата работ в срок;
* обязательства по выполнению Работ, отвечающих требованиям Договора по качеству;
* обязательства по устранению Недостатков в случае их выявления;
* обязательства по предоставлению в сроки, предусмотренные Договором *Технической, Разрешительной и Эксплуатационной документации / Технических условий*;
* обязательства по предоставлению, продлению, переоформлению Обеспечения, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
* обязательства по оплате неустойки, пени, штрафа, возмещению убытков или компенсации расходов Бенефициара и/или иных сумм в связи с заключением, исполнением прекращением Договора;
* обязательства по оплате любых сумм в связи с расторжением Договора;
* обязательства по оплате любых сумм в связи с признанием Договора недействительным или незаключенным;
* обязательства по оплате любых сумм, которые Принципал обязан оплатить Бенефициару в соответствии с условиями Договора;
* иных обязательств Принципала, в том числе тех, за которые Договором предусмотрена ответственность.

1. Сумма Гарантии подлежит выплате Грантом в пользу Бенефициара при наступлении следующих обстоятельств – получение Гарантом письменного требования Бенефициара.
2. Требование Бенефициара об уплате Гарантом денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть предоставлено в письменной форме, в котором будет указано:

* что Принципал не выполнил полностью или частично обязательство по Договору либо выполнил их ненадлежащим образом;
* сумма, подлежащая уплате;
* реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

1. К требованию должны быть приложены следующие документы:
   1. *оригинал или нотариально заверенная копия доверенности - в случае заявления требования представителем Бенефициара, действующим на основании доверенности;*
   2. *нотариально заверенная копия протокола об избрании действующего единоличного исполнительного органа (действующего на момент выдачи доверенности) - в случае заявления требования представителем Бенефициара*.
2. Гарант обязуется рассмотреть требование Бенефициара и осуществить платеж в пользу Бенефициара по Гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара, либо письменно уведомить Бенефициара об отказе в платеже при наличии оснований, установленных пунктом 1 статьи 376 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Обязательство Гаранта по выплате суммы Гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на указанный в требовании расчетный счет Бенефициара, если он открыт у Гаранта, либо на корреспондентский счет банка, в котором открыт указанный в требовании расчетный счет Бенефициара.

1. Требование Бенефициара по Гарантии может быть предъявлено Бенефициаром Гаранту по местонахождению Гаранта по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[11]](#footnote-11) одним из следующих способов по выбору Бенефициара: а) путем передачи нарочным (курьером), б) путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в) экспресс-почтой/службой курьерской доставки – DHL/EMS/PONY EXPRESS и др.
2. Гарант вправе отказать в удовлетворении требования Бенефициара исключительно в случае, если требование Бенефициара по Гарантии не соответствует условиям настоящей Гарантии, указанным в пунктах 5 и 6 настоящей Гарантии, либо представлено Гаранту по истечении срока действия Гарантии.
3. Гарант не вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, вытекающие из Договора либо иного обязательства.
4. Гарант не вправе предъявлять Бенефициару к зачету требование, уступленное Гаранту Принципалом.
5. В случае отказа в платеже или приостановления Гарантом платежа в пользу Бенефициара, в соответствии с пунктом 2 статьи 376 Гражданского кодекса Российской Федерации, Гарант обязан уведомить Бенефициара путем направления соответствующего уведомления по адресу Бенефициара, указанному в настоящей Гарантии, способом позволяющим доставить соответствующее уведомление в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления и достоверно убедиться в его получении Бенефициаром (путем передачи нарочным (курьером), экспресс почтой/службой курьерской доставки - DHL/EMS /PONY EXPRESS и др.)).
6. В случае нарушения Гарантом срока оплаты, установленного пунктом 7 настоящей Гарантии, Бенефициар вправе начислить, а Гарант обязуется в течение 10 календарных дней с момента предъявления соответствующего письменного требования уплатить в пользу Бенефициара неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы требования за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства Гаранта по оплате.
7. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.
8. Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии уменьшается на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей Гарантии.
9. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует до «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_года (включительно).[[12]](#footnote-12) Обязательства Гаранта по Гарантии прекращаются полностью и автоматически, если требование о платеже по настоящей Гарантии не будет получено Гарантом до установленного срока, независимо от того, возвращен ли Гаранту оригинал Гарантии или нет.
10. Внесение изменений в Договор не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии.
11. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.
12. Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом исключительно с согласия Бенефициара. Такие изменения оформляются Гарантом путем выпуска Изменения к Гарантии.
13. Настоящая Гарантия выдана в пользу Бенефициара. Бенефициар вправе передать (уступить) права по Гарантии третьему лицу при условии одновременной уступки тому же лицу обеспеченных Гарантией прав по основному обязательству, без согласия Гаранта. Бенефициар должен уведомить Гаранта об уступке прав по настоящей Гарантии.
14. Все споры, разногласия или требования, возникающие между Принципалом, Гарантом и Бенефициаром (как вместе, так и по отдельности) из настоящей Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся выдачи Гарантии, ее исполнения, нарушения или недействительности подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Бенефициара в соответствии с нормами действующего законодательства Российской федерации.
15. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации.
16. Сведения о Принципале и настоящей Гарантии подлежат передаче Гарантом в бюро кредитных историй в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях».

*должность, подпись и ФИО уполномоченного лица Гаранта*

*печать*

*конец формы*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Принципал**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **Бенефициар**  **АО «Коми энергосбытовая компания»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Борисова Е.Н. / |

Приложение №В

к Соглашению об обеспечении исполнения обязательств

к договору подряда №110-РЕМ-135/2024 от . .2024г.

**ПЕРЕЧЕНЬ СОГЛАСОВАННЫХ ГАРАНТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование** | **Сокращенное фирменное наименование** | **ОГРН** | **Адрес местонахождения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 117312, город Москва, ул. Вавилова, д.19 |
| «Газпромбанк» (Акционерное общество) | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 117420, город Москва, ул. Намёткина, д.16 к.1 |
| Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 1026600000195 | 23406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д.36 |
| Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | АО "АБ "РОССИЯ" | 1027800000084 | 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1 |
| Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11. литер А |
| Коммерческий банк «ЛОКО-банк» (Акционерное общество) | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 1057711014195 | 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр. 80 |
| Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (Акционерное общество) | АКБ "НООСФЕРА" (АО) | 1020400000059 | 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 26 |
| Акционерный банк «Российский Банк Поддержки Малого и Среднего Предпринимательства» | АО "МСП Банк" | 1027739108649 | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79 |
| Банк ЗЕНИТ (Публичное акционерное общество) | ПАО Банк ЗЕНИТ | 1027739056927 | 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2 |
| Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (Публичное акционерное общество) | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 1027700024560 | 127051, г. Москва, б-р Цветной, д. 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Принципал**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **Бенефициар**  **АО «Коми энергосбытовая компания»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Борисова Е.Н./ |

1. По выбору участника закупки. [↑](#footnote-ref-1)
2. Исключается, если участник закупки выбрал иной способ обеспечения; [↑](#footnote-ref-2)
3. Исключается если участник закупки выбрал иной способ Обеспечения из предусмотренных Соглашением. [↑](#footnote-ref-3)
4. Исключается из Договора если участник закупки выбрал иной способ Обеспечения из предусмотренных Соглашением. [↑](#footnote-ref-4)
5. Если текст гарантии располагается на двух страницах, то текст размещается на лицевой и оборотной стороне листа, либо все страницы должны быть пронумерованы, прошиты вместе и скреплены печатью. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается полное наименование Гаранта и его реквизиты. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается должность и ФИО уполномоченного лица, подписавшего Гарантию. [↑](#footnote-ref-7)
8. Указывается документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Гарантию. [↑](#footnote-ref-8)
9. Сумма соответствует сумме, указанной в абзаце 1 гарантии. [↑](#footnote-ref-9)
10. Состав обеспечиваемых обязательств определяется, строго в соответствии с условиями Договора/соглашения об обеспечении; [↑](#footnote-ref-10)
11. Указывается адрес Гаранта, по которому предъявляется требование. [↑](#footnote-ref-11)
12. Срок действия Гарантии должен покрывать срок исполнения Принципалом обеспечиваемых обязательств, установленных Договором, увеличенный на дополнительный период, исчисляемый определенным количеством дней согласно условиям Договора. [↑](#footnote-ref-12)